IFC building model
Schema: "IFC2X3"
Description: "ViewDefinition []"
Description: "Option [Drawing Scale: 50.000000]"
Description: "Option [Global Unique Identifiers (GUID): Keep existing]"
Description: "Option [Elements to export: Visible elements (on all stories)]"
Description: "Option [Partial Structure Display: Entire Model]"
Description: "Option [IFC Domain: All]"
Description: "Option [Structural Function: All Elements]"
Description: "Option [Convert Grid elements: On]"
Description: "Option [Convert IFC Annotations and ARCHICAD 2D elements: Off]"
Description: "Option [Convert 2D symbols of Doors and Windows: Off]"
Description: "Option [Explode Composite and Complex Profile elements into parts: Off]"
Description: "Option [Export geometries that Participates in Collision Detection only: On]"
Description: "Option [Multi-skin complex geometries: Building element parts]"
Description: "Option [Elements in Solid Element Operations: Extruded/revolved]"
Description: "Option [Elements with junctions: Extruded/revolved without junctions]"
Description: "Option [Slabs with slanted edge(s): Extruded]"
File name: "C:\Users\Utilisateur\Desktop\COM EE\MODIF MAQUETTES\AA_Beaumont_SC\DB_AA_Beaumont\MAQUETTE 3D_E21_E22.ifc"
Time stamp: "2018-02-05T08:17:49"
Author: "Architecte"
Organization: "Abvent"
Preprocessor: "The EXPRESS Data Manager Version 5.02.0100.09 : 26 Sep 2013"
Originating system: "IFC file generated by GRAPHISOFT ARCHICAD-64 21.0.0 FRA FULL Windows version (IFC2x3 add-on version: 3005 FRA FULL)."
Authorization: "Architecte"
Application: "ARCHICAD-64" version "21.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 3005 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT"

People and organizations
  Person "Architecte" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "Rue", "Ville", "Code Postal", "Pays") of Organization "Abvent" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "Rue", "Ville", "Code Postal", "Pays")
  Owner history of Person "Architecte" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "Rue", "Ville", "Code Postal", "Pays") of Organization "Abvent" (postal address "Adresse postale de l'Architecte": "Rue", "Ville", "Code Postal", "Pays") | application "ARCHICAD-64" version "21.0.0" identifier "IFC2x3 add-on version: 3005 FRA FULL" by Organization "GRAPHISOFT" id "GS" description "GRAPHISOFT" | change ADDED | created 1517815029 (2018-02-05T07:17:09Z)

Units
  LENGTHUNIT: MILLI METRE
  AREAUNIT: SQUARE_METRE
  VOLUMEUNIT: CUBIC_METRE
  PLANEANGLEUNIT: DEGREE (conversion based)
  SOLIDANGLEUNIT: STERADIAN
  CURRENCY: USD
  TIMEUNIT: Year (conversion based)
  MASSUNIT: GRAM
  THERMODYNAMICTEMPERATUREUNIT: DEGREE_CELSIUS
  LUMINOUSINTENSITYUNIT: LUMEN

Spatial structure
IFCPROJECT "Projet" | phase "APS"
  IFCSITE "Site" | latitude 48° 34′ 0″ | longitude 7° 45′ 0″ | elevation above sea level 0.
    IFCBUILDING "Construction de..."
      IFCBUILDINGSTOREY "Sous-sol" | long name "-1. Sous-sol" | elevation -1500.
        contains 71 elements
          11 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "MANQUANT 400" | names: "Mur-015" | material: layers "MANQUANT 400" ("MANQUANT" 400.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          43 x IFCFOOTING | names: "Dalle-013", "Mur-021", "Mur-020" (+6 more) | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 160" | names: "Mur-021" | material: layers "Struct. - B.A. banché 160" ("Struct. - B.A. banché" 160.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. coulé 400" | names: "Mur-015" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 400" ("Struct. - B.A. coulé" 400.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          9 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" | object type "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" | names: "Pilier-008" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. coulé 200" | names: "Mur-021" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 200" ("Struct. - B.A. coulé" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 500 x 500" | object type "Struct. - B.A. coulé 500 x 500" | names: "Pilier-008" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
      IFCBUILDINGSTOREY "Rez de chaussée" | long name "0. Rez de chausse" | elevation 0.
        contains 491 elements
          42 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Table haute rectangulaire 12" | names: "MOB-0023" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Table_haute_rectangulaire_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          4 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo encastré ellipse 12" | names: "MOB-0022" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Lavabo_encastré_ellipse_12, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Lavabo_encastré_ellipse_12
          5 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "WC 3 12" | names: "MOB-0021" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_WC_3_12, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_WC_3_12
          2 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Urinoir 2 14" | names: "MOB-0024" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Urinoir_2_14, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Urinoir_2_14
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 220" | FLOOR | names: "Dalle-010" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 220" ("Struct. - B.A. coulé" 220.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois Menuiserie 4788807 50" | FLOOR | names: "Dalle-011" | material: layers "Bois Menuiserie 4788807 50" ("Bois Menuiserie 4788807" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 20" | FLOOR | names: "Dalle-015", "Dalle-014", "Dalle-013" | material: layers "Plâtre 360523592 20" ("Plâtre 360523592" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670 160" | names: "Mur-021", "Mur-016" | material: layers "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670" ("Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Isolation - Laine de verre" 108., "Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          5 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 750" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "25 % 367550739 750" ("25 % 367550739" 750.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 25" | names: "Mur-015" | material: layers "Wood 135 1286095293 25" ("Wood 135 1286095293" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Acier 2617710580 10" | names: "Mur-015", "Mur-029" | material: "Acier 2617710580" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo d'angle 12" | names: "MOB-0022" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Lavabo_d'angle_12, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Lavabo_d'angle_12
          20 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 200" | names: "Mur-020", "Mur-022", "Mur-021" | material: layers "Struct. - B.A. banché 200" ("Struct. - B.A. banché" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          9 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "BIOCOFFRA 60 mm 60" | names: "Dalle-020", "Dalle-019", "biocoffra_001" (+6 more) | material: "BIOCOFFRA 60 mm" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          25 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "4.31-Cloison: 98/68+ isolation + ba13 2 faces 26" | names: "Mur-021", "Mur-022", "Mur-024" (+1 more) | material: layers "4.31-Cloison: 98/68+ isolation + ba13 2 faces" ("Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | names: "Por-038", "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          6 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" | object type "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" | names: "Pilier-007" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          10 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "50 % 353383343 450" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "50 % 353383343 450" ("50 % 353383343" 450.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Homme fauteuil roulant 14" | names: "MOB-0022" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Homme_fauteuil_roulant_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          16 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Caniveaux CS Droits" | names: "MOB-0027" | material: "75 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          4 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-037", "Por-038" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          7 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-037", "Por-038" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "50 % 353383343 750" | ROOF | names: "Toit-013", "Toit-014" | material: layers "50 % 353383343 750" ("50 % 353383343" 750.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-ISOLANT CH FROIDE 5 copie 0853476670 50" | names: "Mur-023" | material: layers "0-ISOLANT CH FROIDE 5 copie 0853476670" ("Isolant styromousse 353448943" 30., "MANQUANT" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-ISOLANT CH FROIDE 7 copie 0853476670 70" | names: "Mur-023" | material: layers "0-ISOLANT CH FROIDE 7 copie 0853476670" ("MANQUANT" 20., "Isolant styromousse 353448943" 30., "MANQUANT" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          60 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "MANQUANT 50" | ROOF | names: "Toit-014" | material: layers "MANQUANT 50" ("MANQUANT" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          8 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 90-2 2672216582 40" | names: "Mur-022" | material: layers "Bois 90-2 2672216582 40" ("Bois 90-2 2672216582" 40.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          6 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | names: "Por-039", "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_double_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Micro-onde 14" | names: "MOB-0030" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Micro-onde_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Machine à laver 01 14" | names: "MOB-0031" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Machine_à_laver_01_14, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Machine_à_laver_01_14
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "50 % 353383343 250" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "50 % 353383343 250" ("50 % 353383343" 250.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Cuisinière 14" | names: "MOB-0027" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cuisinière_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCDISTRIBUTIONELEMENT | type IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Evier à double bacs 14" | names: "MOB-0028" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Evier_à_double_bacs_14, Généralités, AC_Pset_RenovationAndPhasing, ArchiCADQuantities, AC_Equantity_Evier_à_double_bacs_14
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "75 % 315203079 50" | FLOOR | names: "Dalle-010" | material: layers "75 % 315203079 50" ("75 % 315203079" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          16 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SC_0-DUOMUR 6+14+10+6 360" | names: "Mur-015" | material: layers "SC_0-DUOMUR 6+14+10+6" ("Struct. - Béton préfabriqué" 60., "Struct. - B.A. coulé" 100., "Isolation - Polystyrène expansé" 140., "Struct. - Béton préfabriqué" 60.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Acier 2617710580 10" | names: "Mur-015" | material: layers "Acier 2617710580 10" ("Acier 2617710580" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          12 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-DUOMUR 6+14+10+6 copie 0853476670 360" | names: "Mur-015" | material: layers "0-DUOMUR 6+14+10+6 copie 0853476670" ("Struct. - Béton préfabriqué" 60., "Struct. - B.A. coulé" 100., "Isolation - Polystyrène expansé" 140., "Struct. - Béton préfabriqué" 60.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          11 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fen fixe -ruban- 12" | names: "Fen-069", "Fen-070" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          9 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Couche - Drainage 50" | names: "Dalle-025", "Dalle-020", "Dalle-026" (+3 more) | material: "Couche - Drainage" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | names: "Por-038" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_double_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          16 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 300" | names: "Mur-025" | material: layers "50 % 4015906568 300" ("50 % 4015906568" 300.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_double_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "0-Banché 20+1+8+2 copie 0559139654 235" | names: "Mur-019" | material: layers "0-Banché 20+1+8+2 copie 0559139654" ("Isolation - Polystyrène expansé" 20., "Struct. - B.A. banché" 200., "Finition int - Plaque de plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | names: "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. coulé 200" | names: "Mur-021" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 200" ("Struct. - B.A. coulé" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          8 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 450" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "25 % 367550739 450" ("25 % 367550739" 450.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Acier 1092476085 10" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "Acier 1092476085 10" ("Acier 1092476085" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois 180 4723208 244" | FLOOR | names: "Dalle-017" | material: layers "Bois 180 4723208 243.8" ("Bois 180 4723208" 243.8) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Brique 2 394380558 26" | FLOOR | names: "Dalle-036" | material: layers "Brique 2 394380558 26" ("Brique 2 394380558" 26.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bois - Aggloméré 02" | names: "scene-001" | material: "Bois - Aggloméré 02" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 130" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Plâtre 360523592 130" ("Plâtre 360523592" 130.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 25" | names: "Mur-015" | material: "Wood 135 1286095293" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bicyclette 3D 14" | names: "MOB-0028" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Bicyclette_3D_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | names: "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 40" | FLOOR | names: "Dalle-032", "Dalle-030", "Dalle-031" | material: layers "25 % 367550739 40" ("25 % 367550739" 40.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tube évidé 14" | names: "MOB-0030" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tube_évidé_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          3 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tuyau descente 14" | names: "MOB-0030" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tuyau_descente_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. banché 200 x 500" | object type "Struct. - B.A. banché 200 x 500" | names: "Pou-002" | material: "Struct. - B.A. banché" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé D114" | object type "Struct. - B.A. coulé D114" | names: "Pilier-007" | parts: 2 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 100" | names: "Mur-016" | material: layers "25 % 1506450906 100" ("25 % 1506450906" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Places de parking 3D 14" | names: "MOB-0040" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Places_de_parking_3D_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          13 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Pierre coupé 4011249062 200" | names: "Mur-015" | material: layers "Pierre coupé 4011249062 200" ("Pierre coupé 4011249062" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Coque cylindrique 14" | names: "MOB-0038" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Coque_cylindrique_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "6.1-Chapes: isol 9 +chappe 4 130" | FLOOR | names: "chape + isol-0001" | material: layers "6.1-Chapes: isol 9 +chappe 4" ("Struct. - Chape" 40., "Isolation - Polystyrène extrudé" 90.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Acier 1092476085 150" | FLOOR | names: "Dalle-021" | material: layers "Acier 1092476085 150" ("Acier 1092476085" 150.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "50 % 353383343 30" | FLOOR | names: "Dalle-035" | material: layers "50 % 353383343 30" ("50 % 353383343" 30.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois 45 68875296 30" | FLOOR | names: "Dalle-019" | material: layers "Bois 45 68875296 30" ("Bois 45 68875296" 30.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Penderie" | names: "MOB-0035" | material: "Bois 45" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Penderie, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCFURNISHINGELEMENT | type IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bibliothèque 14" | names: "MOB-0032" | material: "Bois 45" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Bibliothèque_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          17 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Par soleil droit 14" | names: "MOB-0028" | material: "75 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Par_soleil_droit_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          3 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Cube 14" | names: "MOB-0030" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cube_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. coulé 200 x 500" | object type "Struct. - B.A. coulé 200 x 500" | names: "Pou-002" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Isolant styromousse 353448943 260" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "Isolant styromousse 353448943 260" ("Isolant styromousse 353448943" 260.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Wood 135 1286095293 25" | FLOOR | names: "Dalle-020" | material: layers "Wood 135 1286095293 25" ("Wood 135 1286095293" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          5 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Colonne avec cône 14" | object type "Colonne avec cône 14" | names: "MOB-0030", "MOB-0031" | material: "75 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Colonne_avec_cône_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 160" | names: "Mur-016" | material: layers "Struct. - B.A. banché 160" ("Struct. - B.A. banché" 160.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          10 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Cornière en T vert 14" | object type "Cornière en T vert 14" | names: "MOB-0036" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cornière_en_T_vert_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Poutre Car 2 14" | object type "Poutre Car 2 14" | names: "MOB-0035" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poutre_Car_2_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          5 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Poutre en T 14" | object type "Poutre en T 14" | names: "MOB-0035" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poutre_en_T_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296 50" | names: "Mur-030" | material: layers "Bois 45 68875296 50" ("Bois 45 68875296" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-039" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Isolant styromousse 353448943 50" | FLOOR | names: "Dalle-015" | material: layers "Isolant styromousse 353448943 50" ("Isolant styromousse 353448943" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 200" | names: "Mur-020" | material: layers "50 % 4015906568 200" ("50 % 4015906568" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois 333567276 25" | ROOF | names: "Toit-013" | material: layers "Bois 333567276 25" ("Bois 333567276" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. coulé 200 x 720" | object type "Struct. - B.A. coulé 200 x 720" | names: "Pou-009" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "75 % 693200717 2" | names: "Mur-026" | material: layers "75 % 693200717 2" ("75 % 693200717" 2.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Cotation 3D 14" | names: "MOB-0037" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cotation_3D_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Brique 2 394380558 244" | FLOOR | names: "Dalle-017" | material: layers "Brique 2 394380558 243.8" ("Brique 2 394380558" 243.8) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordure T" | names: "MOB-0036" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Bordure_T, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordures T Droites" | names: "MOB-0037" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Bordures_T_Droites, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordures T Courbes" | names: "MOB-0038" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Bordures_T_Courbes, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
      IFCBUILDINGSTOREY "Etage 1er" | long name "1. Etage 1er" | elevation 2700.
        contains 846 elements
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 150" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "25 % 367550739 150" ("25 % 367550739" 150.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          165 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Chevron simple 14" | names: "MOB-0032", "MOB-0033" | material: "Acier"; "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Chevron_simple_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 150" | names: "Mur-021" | material: layers "Bois 90 4011248897 150" ("Bois 90 4011248897" 150.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          38 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Panne 14" | names: "MOB-0024", "MOB-0038", "MOB-0037" | material: "Bois 90"; "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Panne_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          6 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 10" | names: "Mur-016" | material: layers "50 % 4015906568 10" ("50 % 4015906568" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          6 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "SC-Ossature bois 301" | names: "Mur-020", "Mur-019", "Mur-015" | parts: 48 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | names: "Por-037" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          13 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296 100" | names: "Mur-015" | material: layers "Bois 45 68875296 100" ("Bois 45 68875296" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          24 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Fen fixe -ruban- 12" | names: "Fen-068", "Fen-064" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          35 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tube évidé 14" | names: "MOB-0030", "MOB-0031", "MOB-0069" | material: "Acier"; "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tube_évidé_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SC-DUOMUR 10+6 160" | names: "Mur-015" | material: layers "SC-DUOMUR 10+6" ("Struct. - B.A. coulé" 100., "Struct. - Béton préfabriqué" 60.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "75 % 315203079 18" | ROOF | names: "Toit-010" | material: layers "75 % 315203079 18" ("75 % 315203079" 18.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Finition int - Enduit plâtre 15" | names: "Mur-022" | material: layers "Finition int - Enduit plâtre 15" ("Finition int - Enduit plâtre" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          169 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "25 % 1506450906 D15" | object type "25 % 1506450906 D15" | names: "Pilier-009" | material: "25 % 1506450906" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCRAILING | type IFCRAILINGTYPE "Cadre avec balustres 14" | names: "MOB-0045" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Cadre_avec_balustres_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          7 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tuyau descente 14" | names: "MOB-0030" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Tuyau_descente_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "doublage int dessus poutre 13 x 730" | names: "Mur-015" | material: "Finition int - Plaque de plâtre" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois Menuiserie 4788807 20" | names: "Mur-015" | material: layers "Bois Menuiserie 4788807 20" ("Bois Menuiserie 4788807" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          21 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Poteau acier rect 1 14" | object type "Poteau acier rect 1 14" | names: "MOB-0033" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poteau_acier_rect_1_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois Menuiserie 4788807 20" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Bois Menuiserie 4788807 20" ("Bois Menuiserie 4788807" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Acier 2617710580 10" | names: "Mur-015" | material: layers "Acier 2617710580 10" ("Acier 2617710580" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Isolant styromousse 4015972334 120" | names: "Mur-018" | material: layers "Isolant styromousse 4015972334 120" ("Isolant styromousse 4015972334" 120.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 25" | names: "Mur-021" | material: "Wood 135 1286095293" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 25" | names: "Mur-015" | material: layers "Wood 135 1286095293 25" ("Wood 135 1286095293" 25.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "SC_0-DUOMUR 6+14+10+6 360" | names: "Mur-016" | material: layers "SC_0-DUOMUR 6+14+10+6" ("Struct. - Béton préfabriqué" 60., "Struct. - B.A. coulé" 100., "Isolation - Polystyrène expansé" 140., "Struct. - Béton préfabriqué" 60.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "duomur acrotere 360 x 500" | names: "Mur-016" | parts: 8 IFCBUILDINGELEMENTPART | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 200" | names: "Mur-021" | material: layers "Struct. - B.A. banché 200" ("Struct. - B.A. banché" 200.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Par soleil droit 14" | names: "MOB-0028" | material: "75 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Par_soleil_droit_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 180" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Struct. - B.A. coulé 180" ("Struct. - B.A. coulé" 180.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Isolation - Polystyrène extrudé 80" | names: "Mur-015" | material: layers "Isolation - Polystyrène extrudé 80" ("Isolation - Polystyrène extrudé" 80.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Plâtre 274795203 15" | names: "Mur-021" | material: layers "Plâtre 274795203 15" ("Plâtre 274795203" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670 160" | names: "Mur-021" | material: layers "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670" ("Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Isolation - Laine de verre" 108., "Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          6 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bois - OSB 01 10" | names: "Mur-020", "Toit-010" | material: "Bois - OSB 01" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670 160" | names: "Mur-021" | material: materials ("Finition int - Plaque de plâtre", "Finition int - Plaque de plâtre", "Isolation - Laine de verre", "Finition int - Plaque de plâtre", "Finition int - Plaque de plâtre") | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 100" | names: "Mur-021" | material: layers "Bois 90 4011248897 100" ("Bois 90 4011248897" 100.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          25 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "IPE Poutre 14" | object type "IPE Poutre 14" | names: "MOB-0024" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_IPE_Poutre_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "75 % 693200717 10" | names: "Mur-020" | material: layers "75 % 693200717 10" ("75 % 693200717" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois - OSB 01 15" | names: "Mur-020" | material: layers "Bois - OSB 01 15" ("Bois - OSB 01" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "50 % 353383343 10" | FLOOR | names: "Dalle-020" | material: layers "50 % 353383343 10" ("50 % 353383343" 10.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Bois 135 3629671319 20" | names: "Mur-015" | material: layers "Bois 135 3629671319 20" ("Bois 135 3629671319" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 40" | names: "Mur-023" | material: layers "Wood 135 1286095293 40" ("Wood 135 1286095293" 40.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296" | names: "Mur-015" | material: "Bois 45 68875296" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          4 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "4.31-Cloison: 98/68+ isolation + ba13 2 faces 26" | names: "Mur-022", "Mur-015" | material: layers "4.31-Cloison: 98/68+ isolation + ba13 2 faces" ("Finition int - Plaque de plâtre" 13., "Finition int - Plaque de plâtre" 13.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "Por-038" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCDOOR | type IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | names: "" | material: materials ("Sans Trame", "Lame d'air", "Hachure solide", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Isolant polystyrène", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame", "Sans Trame") | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          2 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Isolant styromousse 4015972334 50" | names: "Mur-016" | material: layers "Isolant styromousse 4015972334 50" ("Isolant styromousse 4015972334" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          156 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Poteau 1 14" | names: "MOB-0032" | material: "Acier" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poteau_1_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Gravier 6756697 50" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Gravier 6756697 50" ("Gravier 6756697" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Acier 2617710580 10" | names: "Mur-021" | material: "Acier 2617710580" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "75 % 315203079 15" | ROOF | names: "Toit-010" | material: layers "75 % 315203079 15" ("75 % 315203079" 15.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 800" | FLOOR | names: "Dalle-028" | material: layers "25 % 367550739 800" ("25 % 367550739" 800.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 20" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Plâtre 360523592 20" ("Plâtre 360523592" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          5 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 100 x 60" | object type "Struct. - B.A. coulé 100 x 60" | names: "Pilier-009" | material: "Struct. - B.A. coulé" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Plancher Végétalisé 18+12 0853476670 300" | FLOOR | names: "Dalle-013" | material: layers "Plancher Végétalisé 18+12 0853476670" ("Isolant styromousse 4015972334" 120., "Struct. - B.A. coulé" 180.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 80" | names: "Mur-021" | material: "Bois 90 4011248897" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          13 x IFCWALL | type IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 140" | names: "Mur-019" | material: "Bois 90 4011248897" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 20" | ROOF | names: "Toit-010" | material: layers "Plâtre 360523592 20" ("Plâtre 360523592" 20.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Poutre Car 1 14" | object type "Poutre Car 1 14" | names: "MOB-0034" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poutre_Car_1_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          12 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 5" | names: "Mur-015" | material: layers "25 % 1506450906 5" ("25 % 1506450906" 5.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 8" | names: "Mur-015" | material: layers "25 % 1506450906 8" ("25 % 1506450906" 8.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Skydôme 21" | names: "MOB-0029" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Skydôme_21, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          3 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "25 % 1499915382 50 x 8" | object type "25 % 1499915382 50 x 8" | names: "Pou-005" | material: "25 % 1499915382" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCCOLUMN | type IFCCOLUMNTYPE "Poteau carré 1 14" | object type "Poteau carré 1 14" | names: "MOB-0033" | material: "Bois" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poteau_carré_1_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          6 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Coque cylindrique 14" | names: "MOB-0070" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Coque_cylindrique_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          25 x IFCDISCRETEACCESSORY | type IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Coude creux 14" | names: "MOB-0071" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Coude_creux_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          6 x IFCBEAM | type IFCBEAMTYPE "Poutre Rect 2 14" | object type "Poutre Rect 2 14" | names: "MOB-0072", "MOB-0073" | material: "25 %" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Poutre_Rect_2_14, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1250" | FLOOR | names: "Dalle-025" | material: layers "25 % 367550739 1250" ("25 % 367550739" 1250.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1550" | FLOOR | names: "Dalle-026" | material: layers "25 % 367550739 1550" ("25 % 367550739" 1550.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 500" | FLOOR | names: "Dalle-029" | material: layers "25 % 367550739 500" ("25 % 367550739" 500.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 660" | FLOOR | names: "Dalle-026" | material: layers "25 % 367550739 660.004" ("25 % 367550739" 660.003779576) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          3 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1500" | FLOOR | names: "Dalle-027" | material: layers "25 % 367550739 1500" ("25 % 367550739" 1500.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCCOVERING | type IFCCOVERINGTYPE "Bois - OSB 01" | names: "OSB chaineaux" | material: "Bois - OSB 01" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement, Garantie
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bois - OSB 01" | names: "OSB chaineaux", "Forme-005" | material: "Bois - OSB 01" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "Toiture" | long name "2. Toiture" | elevation 5700.
        contains 10 elements
          3 x IFCWINDOW | type IFCWINDOWSTYLE "Skydôme rectangulaire 14" | names: "MOB-0044" | property sets: ArchiCADProperties, AC_Pset_Skydôme_rectangulaire_14, Généralités, Informations Produit, Fabrication, Conditionnement
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Terre 1239060136 120" | ROOF | names: "Toit-009" | material: "Terre 1239060136" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Treillis 6297595 130" | ROOF | names: "Toit-009" | material: "Treillis 6297595" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Bois - OSB 01 18" | ROOF | names: "Toit-009" | material: "Bois - OSB 01" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCSLAB | type IFCSLABTYPE "Isolation - Laine de roche 160" | ROOF | names: "Toit-009" | material: "Isolation - Laine de roche" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          1 x IFCWALLSTANDARDCASE | type IFCWALLTYPE "Isolation - Polystyrène extrudé 50" | names: "Mur-015" | material: layers "Isolation - Polystyrène extrudé 50" ("Isolation - Polystyrène extrudé" 50.) | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, Environmental
          2 x IFCBUILDINGELEMENTPROXY | type IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bois - OSB 01" | names: "OSB cheneaux" | material: "Bois - OSB 01" | property sets: ArchiCADProperties, Généralités, Ouvrages Béton, Limites Spatiales, Beton Préfabriqué, AC_Pset_RenovationAndPhasing
      IFCBUILDINGSTOREY "Masse" | long name "3. Masse" | elevation 8700.

Types
  IFCWALLTYPE "MANQUANT 400" | 11 occurrences
  IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 160" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. coulé 400" | 2 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" | 15 occurrences
  IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. coulé 200" | 5 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 500 x 500" | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Table haute rectangulaire 12" | 42 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo encastré ellipse 12" | 4 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "WC 3 12" | 5 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Urinoir 2 14" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 220" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bois Menuiserie 4788807 50" | FLOOR | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 20" | FLOOR | 10 occurrences
  IFCWALLTYPE "4.3.2 CLOISN 1+10+1 0853476670 160" | 11 occurrences
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 750" | ROOF | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 25" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Acier 2617710580 10" | 8 occurrences
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Lavabo d'angle 12" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Struct. - B.A. banché 200" | 21 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "BIOCOFFRA 60 mm 60" | 9 occurrences
  IFCWALLTYPE "4.31-Cloison: 98/68+ isolation + ba13 2 faces 26" | 29 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "50 % 353383343 450" | ROOF | 10 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Homme fauteuil roulant 14" | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Caniveaux CS Droits" | 16 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 5 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "50 % 353383343 750" | ROOF | 8 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-ISOLANT CH FROIDE 5 copie 0853476670 50" | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-ISOLANT CH FROIDE 7 copie 0853476670 70" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "MANQUANT 50" | ROOF | 60 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 90-2 2672216582 40" | 8 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 6 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Micro-onde 14" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Machine à laver 01 14" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "50 % 353383343 250" | ROOF | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Cuisinière 14" | 1 occurrence
  IFCDISTRIBUTIONELEMENTTYPE "Evier à double bacs 14" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "75 % 315203079 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "SC_0-DUOMUR 6+14+10+6 360" | 17 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-DUOMUR 6+14+10+6 copie 0853476670 360" | 12 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Fen fixe -ruban- 12" | USERDEFINED | 35 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Couche - Drainage 50" | 9 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 300" | 16 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int double 12" | DOUBLE_DOOR_SINGLE_SWING | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "0-Banché 20+1+8+2 copie 0559139654 235" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 450" | ROOF | 8 occurrences
  IFCSLABTYPE "Acier 1092476085 10" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bois 180 4723208 244" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Brique 2 394380558 26" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bois - Aggloméré 02" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 130" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bicyclette 3D 14" | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 40" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tube évidé 14" | 38 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Tuyau descente 14" | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. banché 200 x 500" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé D114" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 100" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Places de parking 3D 14" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Pierre coupé 4011249062 200" | 13 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Coque cylindrique 14" | 7 occurrences
  IFCSLABTYPE "6.1-Chapes: isol 9 +chappe 4 130" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Acier 1092476085 150" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "50 % 353383343 30" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bois 45 68875296 30" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Penderie" | 2 occurrences
  IFCFURNISHINGELEMENTTYPE "Bibliothèque 14" | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Par soleil droit 14" | 21 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Cube 14" | 3 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. coulé 200 x 500" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Isolant styromousse 353448943 260" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Wood 135 1286095293 25" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Colonne avec cône 14" | 5 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Cornière en T vert 14" | 10 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Poutre Car 2 14" | 5 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Poutre en T 14" | 5 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296 50" | 6 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Isolant styromousse 353448943 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 200" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bois 333567276 25" | ROOF | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Struct. - B.A. coulé 200 x 720" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "75 % 693200717 2" | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Cotation 3D 14" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Brique 2 394380558 244" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordure T" | 1 occurrence
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordures T Droites" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bordures T Courbes" | 2 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à carreaux 12" | SINGLE_SWING_LEFT | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 150" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Chevron simple 14" | 165 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 150" | 1 occurrence
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Panne 14" | 38 occurrences
  IFCWALLTYPE "50 % 4015906568 10" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "SC-Ossature bois 301" | 6 occurrences
  IFCDOORSTYLE "P_int simple à car imp 12" | SINGLE_SWING_RIGHT | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296 100" | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "SC-DUOMUR 10+6 160" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "75 % 315203079 18" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Finition int - Enduit plâtre 15" | 3 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "25 % 1506450906 D15" | 169 occurrences
  IFCRAILINGTYPE "Cadre avec balustres 14" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "doublage int dessus poutre 13 x 730" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois Menuiserie 4788807 20" | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Poteau acier rect 1 14" | 21 occurrences
  IFCSLABTYPE "Bois Menuiserie 4788807 20" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Isolant styromousse 4015972334 120" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "duomur acrotere 360 x 500" | 2 occurrences
  IFCSLABTYPE "Struct. - B.A. coulé 180" | FLOOR | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Isolation - Polystyrène extrudé 80" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Plâtre 274795203 15" | 1 occurrence
  IFCCOVERINGTYPE "Bois - OSB 01 10" | 6 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 100" | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "IPE Poutre 14" | 25 occurrences
  IFCWALLTYPE "75 % 693200717 10" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois - OSB 01 15" | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "50 % 353383343 10" | FLOOR | 4 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 135 3629671319 20" | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Wood 135 1286095293 40" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 45 68875296" | 3 occurrences
  IFCWALLTYPE "Isolant styromousse 4015972334 50" | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Poteau 1 14" | 156 occurrences
  IFCSLABTYPE "Gravier 6756697 50" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "75 % 315203079 15" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 800" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCCOLUMNTYPE "Struct. - B.A. coulé 100 x 60" | 5 occurrences
  IFCSLABTYPE "Plancher Végétalisé 18+12 0853476670 300" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 80" | 13 occurrences
  IFCWALLTYPE "Bois 90 4011248897 140" | 13 occurrences
  IFCSLABTYPE "Plâtre 360523592 20" | ROOF | 1 occurrence
  IFCBEAMTYPE "Poutre Car 1 14" | 2 occurrences
  IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 5" | 12 occurrences
  IFCWALLTYPE "25 % 1506450906 8" | 3 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Skydôme 21" | 2 occurrences
  IFCBEAMTYPE "25 % 1499915382 50 x 8" | 3 occurrences
  IFCCOLUMNTYPE "Poteau carré 1 14" | 2 occurrences
  IFCDISCRETEACCESSORYTYPE "Coude creux 14" | 25 occurrences
  IFCBEAMTYPE "Poutre Rect 2 14" | 6 occurrences
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1250" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1550" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 500" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 660" | FLOOR | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "25 % 367550739 1500" | FLOOR | 3 occurrences
  IFCCOVERINGTYPE "Bois - OSB 01" | 2 occurrences
  IFCBUILDINGELEMENTPROXYTYPE "Bois - OSB 01" | 4 occurrences
  IFCWINDOWSTYLE "Skydôme rectangulaire 14" | 3 occurrences
  IFCSLABTYPE "Terre 1239060136 120" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Treillis 6297595 130" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Bois - OSB 01 18" | ROOF | 1 occurrence
  IFCSLABTYPE "Isolation - Laine de roche 160" | ROOF | 1 occurrence
  IFCWALLTYPE "Isolation - Polystyrène extrudé 50" | 1 occurrence

Property sets
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Terrain/voirie" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Non défini" (IFCLABEL)
    ID Elément = "Mur-015" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1ErMx2ve2LJxTL7F8TEWBo" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-015" (IFCLABEL)
    ID unique = "4ED56EC2-E680-954F-B755-1CF21D3A02F2" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-015" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Non défini" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Calque = "Fond: Massif" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Fondation" (IFCLABEL)
    Emplacement de plan de référence = "Haut" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    Hachure de recouvrement = "Herbe" (IFCLABEL)
    ID Elément = "Massif-013" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "1pSRw68LwOGxfF6Vd4PX5$" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Massif-013" (IFCLABEL)
    ID unique = "7371BE86-215E-9843-BA4F-19F9C466117F" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Massif-013" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface inférieure = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface supérieure = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Dalle" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Mur ext" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID Elément = "Mur-021" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "0KstvgGeb6VQFNXvV3JwHI" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-021" (IFCLABEL)
    ID unique = "14DB7E6A-4289-467D-A3D7-8797C34FA452" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-021" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. banché" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. banché" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Calque = "Fond: Massif" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Fondation" (IFCLABEL)
    Emplacement de plan de référence = "Haut" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    Hachure de recouvrement = "Herbe" (IFCLABEL)
    ID Elément = "Massif-013" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "25j4bz99AeGOG5_kQ8HxiQ" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Massif-013" (IFCLABEL)
    ID unique = "85B4497D-2492-A841-8405-FAE68847BB1A" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Massif-013" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Position = "Extérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface inférieure = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Surface supérieure = "Béton - Brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Dalle" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Mur int/Refend" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Fondation" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID Elément = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "0I0TO$tiD4_hkHJM6VdrfR" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID unique = "1201D63F-DEC3-44FA-BB91-4D619F9F5A5B" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "LG-020" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Mur int/Refend" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Fondation" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID Elément = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "2Pa547JprBMegcb95_yot1" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID unique = "99905107-4F3D-4B5A-8AA6-94917EF32DC1" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "LG-020" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Terrain/voirie" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Mur" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Non défini" (IFCLABEL)
    ID Elément = "Mur-015" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "0h$YfpyFA3GPcw9eBaNVGJ" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "Mur-015" (IFCLABEL)
    ID unique = "2BFE2A73-F0F2-8341-99BA-2682E45DF413" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "Mur-015" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Non défini" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties | properties | on 1 object (1 IFCFOOTING)
    Afficher sur filtre de rénovation = "Tous les filtres appropriés" (IFCLABEL)
    Angle d'inclinaison externe = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle d'inclinaison interne = 5156.62015618 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Calque = "Mur int/Refend" (IFCLABEL)
    Changements liés = "" (IFCLABEL)
    Classification ARCHICAD - 20 = "Fondation" (IFCLABEL)
    Emplacement de ligne de référence = "Centrer" (IFCLABEL)
    Etage d'implantation = "Sous-sol" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié absolu = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etage supérieur lié relatif = "Non lié" (IFCLABEL)
    Etat de rénovation = "Existant" (IFCLABEL)
    Fonction structurelle = "Elément porteur" (IFCLABEL)
    ID Elément = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID IFC ARCHICAD = "2sNcHI_2iNJf8yeISsF0O$" (IFCLABEL)
    ID IFC externe = "" (IFCLABEL)
    ID de Parent = "LG-020" (IFCLABEL)
    ID unique = "B65E6452-F82B-174E-923C-A127363C063F" (IFCLABEL)
    Identifiant principal de Lien = "" (IFCLABEL)
    Lien et ID d'élément = "LG-020" (IFCLABEL)
    Matériau de construction / Composite / Profil / Hachure = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Matériaux de construction (Tous) = "Struct. - B.A. coulé" (IFCLABEL)
    Nom de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Nom du fichier Propriétés = "" (IFCLABEL)
    Numéro de zone liée = "" (IFCLABEL)
    Option de géométrie = "Uniforme" (IFCLABEL)
    Position = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Surface (Toute) = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face extérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface de face intérieure = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Surface latérale = "Surface-Béton coulé brut" (IFCLABEL)
    Texte de l'Etiquette = "" (IFCLABEL)
    Type = "Mur" (IFCLABEL)
    Type d'inclinaison de mur = "Droit" (IFCLABEL)
    Type de structure = "Basique" (IFCLABEL)
    Verrouillé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  ArchiCADProperties: 1410 more contents on 1410 objects not shown
  Généralités | properties | on 878 objects (229 IFCCOLUMN, 191 IFCWALLSTANDARDCASE, 156 IFCSLAB, 53 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Coefficient absorption = 0. (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 480 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 16 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Coefficient absorption = 0. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
  Généralités | properties | on 19 objects (19 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Coefficient absorption = 0.015 (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 16 objects (11 IFCWALLSTANDARDCASE, 5 IFCWALL)
    Coefficient absorption = 0.03 (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 9 objects (9 IFCCOVERING)
    Coefficient absorption = 0. (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 2.9 (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 8 objects (8 IFCDOOR)
    Coefficient absorption = 0.115 (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Coefficient absorption = 0.02 (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités | properties | on 3 objects (3 IFCWALLSTANDARDCASE)
    Coefficient absorption = 0.7 (IFCREAL)
    Combustible = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emission sonore = 25. (IFCREAL)
    Masse surfacique = 0. (IFCREAL)
    Résistance au feu = "1/4 h" (IFCLABEL)
    Transmission thermique = "Non défini" (IFCLABEL)
  Généralités: 2 more contents on 2 objects not shown
  Ouvrages Béton | properties | on 650 objects (229 IFCCOLUMN, 227 IFCWALLSTANDARDCASE, 55 IFCSLAB, 49 IFCBEAM)
    Classe de Tolérance Construction = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres principales = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres secondaires = "Non défini" (IFCLABEL)
    Limite de charge = 0. (IFCREAL)
    Ratio acier = "" (IFCLABEL)
    Technologie = "Préfabriqué" (IFCLABEL)
  Ouvrages Béton | properties | on 159 objects (102 IFCSLAB, 28 IFCBUILDINGELEMENTPROXY, 26 IFCCOVERING, 3 IFCRAILING)
    Classe de Tolérance Construction = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres principales = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres secondaires = "Non défini" (IFCLABEL)
    Limite de charge = 0. (IFCREAL)
    Technologie = "Préfabriqué" (IFCLABEL)
  Ouvrages Béton | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    Classe de Tolérance Construction = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres principales = "Non défini" (IFCLABEL)
    Epaisseur d'enrobage du béton aux barres secondaires = "Non défini" (IFCLABEL)
    Limite de charge = 0. (IFCREAL)
    Ratio acier = "60 kg/m3" (IFCLABEL)
    Technologie = "Coulé et Armé" (IFCLABEL)
  Limites Spatiales | properties | on 810 objects (229 IFCCOLUMN, 227 IFCWALLSTANDARDCASE, 158 IFCSLAB, 49 IFCBEAM)
    Externe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Hauteur du plafond = "Non défini" (IFCLABEL)
    Pente = "Non défini" (IFCLABEL)
    Portée = "Non défini" (IFCLABEL)
    Type de Construction = "Eléments de structure" (IFCLABEL)
  Beton Préfabriqué | properties | on 810 objects (229 IFCCOLUMN, 227 IFCWALLSTANDARDCASE, 158 IFCSLAB, 49 IFCBEAM)
    Chanfrein = "Non défini" (IFCLABEL)
    Coffrage = 0. (IFCREAL)
    Poids = 0. (IFCREAL)
    Résistance = 0. (IFCREAL)
  Environmental | properties | on 1318 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 229 IFCCOLUMN, 227 IFCWALLSTANDARDCASE, 102 IFCSLAB)
    Classe Environmentale = 0. (IFCREAL)
    Cycle de Vie Environmental = 0. (IFCREAL)
    Durée de Vie = 0. (IFCREAL)
    Energie Stockée = "Non défini" (IFCLABEL)
  Environmental | properties | on 56 objects (56 IFCSLAB)
    Classe Environmentale = 0. (IFCREAL)
    Cycle de Vie Environmental = 0. (IFCREAL)
    Durée de Vie = 0. (IFCREAL)
    Energie Stockée = "Non défini" (IFCLABEL)
    Entretien paysagé = 0. (IFCREAL)
  AC_Pset_RenovationAndPhasing | properties | on 1418 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 229 IFCCOLUMN, 227 IFCWALLSTANDARDCASE, 158 IFCSLAB)
    Renovation Status = "Existing" (IFCLABEL)
  ArchiCADQuantities | quantities | on 169 objects (169 IFCCOLUMN)
    1ère dimension d'âme = 15. [MILLI METRE]
    2ème dimension d'âme = 15. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 1 = 2895. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 2895. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 2895. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 2895. [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 195. [MILLI METRE]
    Décalage supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 195. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1010. [MILLI METRE]
    Hauteur maximum Poteau = 1010. [MILLI METRE]
    Hauteur minimum du Poteau = 1010. [MILLI METRE]
    Largeur = 15. [MILLI METRE]
    Longueur 3D = 1010. [MILLI METRE]
    Périmètre du Poteau = 47.1238898038 [MILLI METRE]
    Superficie = 0.000176714586764 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.048713163184 [SQUARE_METRE]
    Surface brute de l'âme (sans haut/bas) = 0.048713163184 [SQUARE_METRE]
    Surface brute du haut (ou bas) de l'âme = 0.000176714586764 [SQUARE_METRE]
    Surface brute du haut (ou bas) du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface brute du revêtement (sans haut/bas) = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface du Poteau = 0.000176714586764 [SQUARE_METRE]
    Surface du revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface nette de l'âme (sans haut/bas) = 0.048713163184 [SQUARE_METRE]
    Surface nette du bas de l'Ame = 0.000180865704891 [SQUARE_METRE]
    Surface nette du bas du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Surface nette du haut de l'Ame = 0.000180865704891 [SQUARE_METRE]
    Surface nette du haut du Revêtement = 0. [SQUARE_METRE]
    Volume brut de l'Ame = 0.00018267436194 [CUBIC_METRE]
    Volume brut du Poteau = 0.00018267436194 [CUBIC_METRE]
    Volume brut du revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
    Volume net = 0.00018267436194 [CUBIC_METRE]
    Volume net de l'Ame = 0.00018267436194 [CUBIC_METRE]
    Volume net du revêtement = 0. [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 76 objects (76 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 779.6 [MILLI METRE]
    Hauteur = 779.6 [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 30. [MILLI METRE]
    Largeur = 30. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 120. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.241084497175 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.00280656 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 76 objects (76 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 733. [MILLI METRE]
    Hauteur = 733. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 30. [MILLI METRE]
    Largeur = 30. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 120. [MILLI METRE]
    Superficie = 0.0036 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.227104497175 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.0026388 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 42 objects (42 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 0. [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 0. [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 0. [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 0. [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 0. [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur = 850. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 1760. [MILLI METRE]
    Largeur = 1760. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 2000. [MILLI METRE]
    Superficie = 3.52 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 10.785 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.129886 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 38 objects (38 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 5169.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2469.04205138 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = -0. [MILLI METRE]
    Hauteur = -0. [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 58. [MILLI METRE]
    Largeur = 58. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 1346.7890625 [MILLI METRE]
    Superficie = 0.078113765625 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.480184602505 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.0087745426875 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 38 objects (38 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5277.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5277.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5277.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 5277.04205138 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 2577.04205138 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2577.04205138 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 618.718433538 [MILLI METRE]
    Hauteur = 618.718433538 [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 58. [MILLI METRE]
    Largeur = 58. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 618.718433538 [MILLI METRE]
    Superficie = 0.0358856691452 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.306736973697 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.00544358465318 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 38 objects (38 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 5791.90921499 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 5791.90921499 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 5791.90921499 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 5791.90921499 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 3091.90921499 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 3091.90921499 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 104.601400586 [MILLI METRE]
    Hauteur = 104.601400586 [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 58. [MILLI METRE]
    Largeur = 58. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 2092.03183766 [MILLI METRE]
    Superficie = 0.121337846584 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 0.707965869679 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.0131208577798 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities | quantities | on 36 objects (36 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Altitude de Référence Niveau 1 = 4988.18778657 [MILLI METRE]
    Altitude de Référence Niveau 2 = 4988.18778657 [MILLI METRE]
    Altitude à Zéro du Projet = 4988.18778657 [MILLI METRE]
    Altitude à niveau de la mer = 4988.18778657 [MILLI METRE]
    Altitude à étage = 2288.18778657 [MILLI METRE]
    Décalage étage d'implantation = 2288.18778657 [MILLI METRE]
    Hauteur (Taille en Z) = 478.474844342 [MILLI METRE]
    Hauteur = 478.474844342 [MILLI METRE]
    Largeur (B) = 58. [MILLI METRE]
    Largeur = 58. [MILLI METRE]
    Longueur (A) = 15434.6769782 [MILLI METRE]
    Superficie = 0.895211264738 [SQUARE_METRE]
    Superficie de surface = 5.13930841458 [SQUARE_METRE]
    Volume net = 0.0967292615018 [CUBIC_METRE]
  ArchiCADQuantities: 661 more contents on 905 objects not shown
  Informations Produit | properties | on 664 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 53 IFCFURNISHINGELEMENT, 43 IFCFOOTING, 40 IFCWINDOW)
    Code-Barre = "Non défini" (IFCLABEL)
    Date d'Acquisition = "JJ/MM/AAAA" (IFCLABEL)
    Modèle = "Non défini" (IFCLABEL)
    Numéro d'article = "Non défini" (IFCLABEL)
    N° de Série = "Non défini" (IFCLABEL)
    Prix d'Achat = 0. (IFCREAL)
  Fabrication | properties | on 664 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 53 IFCFURNISHINGELEMENT, 43 IFCFOOTING, 40 IFCWINDOW)
    Date de Production = "JJ/MM/AAAA" (IFCLABEL)
    Fabricant = "Non défini" (IFCLABEL)
    Pays d'Origine = "Non défini" (IFCLABEL)
    Site Web = "www.archicad.fr" (IFCLABEL)
  Conditionnement | properties | on 664 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 53 IFCFURNISHINGELEMENT, 43 IFCFOOTING, 40 IFCWINDOW)
    Instructions Particulières = "Non défini" (IFCLABEL)
    Matière Emballage = "Non défini" (IFCLABEL)
    Matériau Conteneur = "Non défini" (IFCLABEL)
    Type d'Emballage = "Non défini" (IFCLABEL)
  Garantie | properties | on 664 objects (464 IFCDISCRETEACCESSORY, 53 IFCFURNISHINGELEMENT, 43 IFCFOOTING, 40 IFCWINDOW)
    Date Début Garantie = "JJ/MM/AAAA" (IFCLABEL)
    Date Fin Garantie = "JJ/MM/AAAA" (IFCLABEL)
    Exceptions = "Non défini" (IFCLABEL)
    Interlocuteur = "Non défini" (IFCLABEL)
  Sol | properties | on 128 objects (56 IFCSLAB, 43 IFCFOOTING, 26 IFCCOVERING, 3 IFCRAILING)
    Dimensions Carreaux = "Non défini" (IFCLABEL)
    Niveau de Fragilité = "0" (IFCLABEL)
    Surface Antidérapante = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Surface Antistatique = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 63 objects (52 IFCWALLSTANDARDCASE, 11 IFCWALL)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 23 objects (22 IFCWALLSTANDARDCASE, 1 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 10 objects (7 IFCWALLSTANDARDCASE, 3 IFCWALL)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_WallCommon | properties | on 1 object (1 IFCWALLSTANDARDCASE)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 169 objects (169 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "25 % 1506450906 D15" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 15 objects (15 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé 300 x 300" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé 100 x 60" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé 500 x 500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_ColumnCommon | properties | on 1 object (1 IFCCOLUMN)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé D114" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_Table_haute_rectangulaire_12 | properties | on 42 objects (42 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chaud 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Encombrement minimal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Masque activer type symbole = 4019. (IFCREAL)
    Mati. repose-tête et cale-pied = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis chaise = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière dossier = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière pied table = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière plateau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Tiret 2" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Origine centrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds éditables = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 16. (IFCREAL)
    Sièges du côté droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sièges du côté gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Sièges en bas = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Sièges en haut = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 16. (IFCREAL)
    Type de symbole (gs_SymbolType) = "Rectangle avec dossier 1" (IFCLABEL)
    Type de symbole (gs_SymbolType_m) = 4. (IFCREAL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Table_haute_rectangulaire_12 | quantities | on 42 objects (42 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 2000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1760. [MILLI METRE]
    Dist. chaise-table = 30. [MILLI METRE]
    Dist. derrière les sièges = 300. [MILLI METRE]
    Dist. hor. chaise réelle = 266.666666667 [MILLI METRE]
    Dist. min. chaise-chaise = 200. [MILLI METRE]
    Dist. vert. chaise réelle = 400. [MILLI METRE]
    Débord plateau en X = 100. [MILLI METRE]
    Débord plateau en Y = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur Plateau = 40. [MILLI METRE]
    Hauteur = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur chaise = 850. [MILLI METRE]
    Hauteur siège = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur table = 750. [MILLI METRE]
    Largeur chaise = 400. [MILLI METRE]
    Largeur de table = 2000. [MILLI METRE]
    Largeur pied = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur chaise = 450. [MILLI METRE]
    Profondeur table = 800. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Lavabo_encastré_ellipse_12 | properties | on 4 objects (4 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau chaude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dessin projet connexion = "Haut" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Encombrement minimal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enumération IFC = 9. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière dosseret = "Homlokzati tégla" (IFCLABEL)
    Matière lavabo = "Pastel rouge OD" (IFCLABEL)
    Matière plateau = "Homlokzati tégla" (IFCLABEL)
    Matière robinet = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière syphon = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Tiret 2" (IFCLABEL)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 3. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page IU actuelle = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position var système = 2. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 18. (IFCREAL)
    Sous-type IFC = 33. (IFCREAL)
    Styles robinet = "Style 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "N.d." (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "N.d." (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "N.d." (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_3) = 2. (IFCREAL)
    Type symbole robinet = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 3. (IFCREAL)
    Visibilité arête 2D (side_vis2D) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 2D (side_vis2D_mirror) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 3D (side_vis) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Visibilité arête 3D (side_vis_mirror) = "Les deux" (IFCLABEL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Lavabo_encastré_ellipse_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Distance lavabo depuis centre = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur haut de plateau = 51. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 500. [MILLI METRE]
    Hauteur = 51. [MILLI METRE]
    Hauteur dosseret (0-Sans) = 88.9 [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur haut de plateau = 700. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 450. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 430.301 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = -51. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = -51. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -143. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur haut de plateau = 550. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25.4 [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Lavabo_encastré_ellipse_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Distance lavabo depuis centre = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur haut de plateau = 51. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 500. [MILLI METRE]
    Hauteur = 51. [MILLI METRE]
    Hauteur dosseret (0-Sans) = 88.9 [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur haut de plateau = 750. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 450. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 550. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 430.301 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = -51. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = -51. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -143. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur haut de plateau = 550. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25.4 [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
  AC_Pset_WC_3_12 | properties | on 5 objects (5 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code = 0. (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dessin projet connexion = "Haut" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Encombrement minimal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enumération IFC = 10. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière cuvette = "Goulotte grille OD" (IFCLABEL)
    Matière réservoir = "Goulotte grille OD" (IFCLABEL)
    Matière siège = "Homlokzati tégla" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Tiret 2" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D) = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D_LOC) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page IU actuelle = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position var système = 2. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Sous-type IFC = 33. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "N.d." (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "N.d." (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Type (gs_showtank) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type (gs_wc_type) = "Résidentiel" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type de symbole = "Type 2" (IFCLABEL)
    Type effluent (DirEffluent) = "Retour" (IFCLABEL)
    Type effluent (DirEffluent_ID) = 1. (IFCREAL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 3. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_WC_3_12 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 130. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 2. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 600. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 740. [MILLI METRE]
    Largeur = 440. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 650. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 650. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 678.7 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 199.730094467 [MILLI METRE]
    Profondeur = 650. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 110. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_WC_3_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 130. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 2. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 600. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 740. [MILLI METRE]
    Largeur = 440. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 220. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 650. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 650. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 678.7 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 199.730094467 [MILLI METRE]
    Profondeur = 700. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 32. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 114. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 110. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Urinoir_2_14 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code = 0. (IFCREAL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière cuvette = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D) = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D_LOC) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D (gs_detlevel_2D_m) = 0. (IFCREAL)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type de symbole = "Type 2" (IFCLABEL)
    Type effluent (DirEffluent) = "Retour" (IFCLABEL)
    Type effluent (DirEffluent_ID) = 2. (IFCREAL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 4. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Urinoir_2_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 42. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 700. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 200. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 200. [MILLI METRE]
    Hauteur = 558.8 [MILLI METRE]
    Hauteur évier face = 750. [MILLI METRE]
    Largeur = 330.2 [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 40. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = -78.4586839165 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = -21. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = -21.0328214393 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = -500. [MILLI METRE]
    Profondeur = 330.2 [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 40. [MILLI METRE]
  Pset_SlabCommon | properties | on 102 objects (102 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = TRUE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 2 objects (2 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
  Pset_SlabCommon | properties | on 1 object (1 IFCSLAB)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Lavabo_d'angle_12 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau chaude = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dessin projet connexion = "Haut" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Encombrement minimal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Enumération IFC = 9. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière lavabo = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Matière robinet = "Pastel rouge OD" (IFCLABEL)
    Matière syphon = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Tiret 2" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 3. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Page IU actuelle = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position var système = 2. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Sous-type IFC = 33. (IFCREAL)
    Styles robinet = "Sans" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "N.d." (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "N.d." (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "N.d." (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type de symbole = "Symbole" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_3) = 2. (IFCREAL)
    Type symbole robinet = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 3. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Lavabo_d'angle_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur = 150. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur lavabo = 350. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 80. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 75. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 175. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 173.199793114 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = -173.091020658 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = -32.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = -32.5 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -122.333333333 [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur lavabo = 350. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
  AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12 | properties | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_door_transom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_transom) = "Vide" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. (gs_hor_gnum) = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. No. (gs_tr_hor_gnum) = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_tr_ver_gnum) = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_ver_gnum) = 2. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Sans" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_door_transom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_transom) = "Vide" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. (gs_hor_gnum) = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. No. (gs_tr_hor_gnum) = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_tr_ver_gnum) = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_ver_gnum) = 2. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 3" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_door_transom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_transom) = "Vide" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. (gs_hor_gnum) = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. No. (gs_tr_hor_gnum) = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_tr_ver_gnum) = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_ver_gnum) = 2. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 3" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_door_transom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_transom) = "Vide" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. (gs_hor_gnum) = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. No. (gs_tr_hor_gnum) = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_tr_ver_gnum) = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_ver_gnum) = 2. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 3" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_car_imp_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_door_transom) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte (gs_transom) = "Vide" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. (gs_hor_gnum) = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. No. (gs_tr_hor_gnum) = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_tr_ver_gnum) = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. (gs_ver_gnum) = 2. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 3" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  Ouvertures | properties | on 75 objects (40 IFCWINDOW, 35 IFCDOOR)
    Accessibilité Handicapés et PMR = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coupe-Feu = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fermeture automatique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Issue de Secours = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de Sécurité = "Non défini" (IFCLABEL)
  Vitrage | properties | on 66 objects (35 IFCDOOR, 31 IFCWINDOW)
    Armé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coefficient absorption = 0. (IFCREAL)
    Feuilleté = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trempé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  Vitrage | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Armé = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coefficient absorption = 0.04 (IFCREAL)
    Feuilleté = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Isolant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Trempé = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_P_int_simple_à_car_imp_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre imposte = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 75. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 180. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2175. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2160. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2160. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2160. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2160. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 240. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1130. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1130. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1130. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 24. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_car_imp_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre imposte = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 75. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 26. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2025. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_car_imp_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre imposte = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 75. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 26. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2025. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 140. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 30. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_car_imp_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre imposte = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 75. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2025. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_car_imp_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre imposte = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre intérieur = 75. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2025. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre imposte = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Homme_fauteuil_roulant_14 | properties | on 4 objects (4 IFCFURNISHINGELEMENT)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Chaussures = "Fa-fenyõ" (IFCLABEL)
    Chemise = "Egyéb-jég" (IFCLABEL)
    Cheveux = "Fa-fenyõ" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 2. (IFCREAL)
    Nom de famille = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pantalon = "Fa-fenyõ" (IFCLABEL)
    Peau = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Prénom = "" (IFCLABEL)
    Roue = "Fa-fenyõ" (IFCLABEL)
    Résolution = 32. (IFCREAL)
    Siège = "Surface-Tissu" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Personnages" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 3. (IFCREAL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Homme_fauteuil_roulant_14 | quantities | on 4 objects (4 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 740. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1215. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1335. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Hauteur" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 4 objects (4 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 10. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Hauteur" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 7. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Pourcentage" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 3. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Pourcentage" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 340 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 6. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Pourcentage" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "Caniveau" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 7. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Hauteur" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 10. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Hauteur" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "Caniveau" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Voirie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Caniveau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions = "0,250 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Caniveau = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir (Référence), la Pente est directe." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Voirie" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Caniveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Caniveau = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 22 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "75 %" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Caniveaux = 15. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Hauteur" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Caniveau = "CS2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Caniveau = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Caniveaux_CS_Droits: 1 more content on 1 objects not shown
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = -2862.40522611 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 19400. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = -485. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 9700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = -5000. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 5 objects (5 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 2600. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 280. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 1300. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 2.86478897327 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 14000. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0.35 [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 7000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 5. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 2.86478897327 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 6100. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0.1525 [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 3050. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 5. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 2.86478897327 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 10800. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0.27 [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 800. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 5400. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 5. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = -2680.93933139 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 12600. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = -295. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 680. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 6300. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = -4682.53968254 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = -1134.2313415 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 29800. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = -295. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 14900. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = -1979.86577181 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Caniveaux_CS_Droits | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 15532.3966113 [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau 1 = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Caniveau Fin = 1020. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Caniveaux = 7766.19830564 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12 | properties | on 9 objects (9 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière accessoires poignée = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière poignée = "C01" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 6. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12 | properties | on 6 objects (6 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 2. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière accessoires poignée = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière poignée = "C01" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 6. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 6" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière accessoires poignée = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière poignée = "C01" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 6. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière accessoires poignée = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière poignée = "C01" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 6. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_simple_à_carreaux_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière accessoires poignée = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière poignée = "C01" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 3. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 6. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 5 objects (5 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 26. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2090. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 26. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2090. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = -20. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 455. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 25. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 505. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 455. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 505. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 505. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = -20. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 490. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 25. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 540. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 490. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 540. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 540. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = -20. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2075. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2100. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 480. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 25. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 530. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 12. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 480. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 530. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 530. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 70. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2090. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 26. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2085. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2150. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 200. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2040. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2025. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2090. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2090. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 225. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 930. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 65. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 900. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1030. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1030. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_simple_à_carreaux_12: 3 more contents on 3 objects not shown
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 3 objects (3 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 50. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 50. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Sans" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 50. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Sans" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 66. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 0. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 66. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Style 11" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 50. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Sans" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_P_int_double_12 | properties | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Activer niveau détail 2D = 31. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Activer types de seuil = 0. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme panneau vitre sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher poignée sur symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds battant = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds sortie = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher symbole comme panneau étanche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle appui = 10. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 2D = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouverture en 3D = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle persienne = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Battant droit/Ouverture totale = 50. (IFCREAL)
    Chambranle (gs_doorwindow_trim) = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 0. (IFCREAL)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Epaisseur cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Largeur cadre uniforme = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Sans" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière battant 2 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant 3 = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière battant extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière battant intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure battant = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure d'appui = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure démolition = "0" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure de seuil en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole étanche = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Méthode de placement = "Défaut" (IFCLABEL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nom poignée = "" (IFCLABEL)
    Nombre de montants = 0. (IFCREAL)
    Nombre de traverses = 1. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure = "0" (IFCLABEL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Ouverture volet en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Panneaux horiz. No. = 4. (IFCREAL)
    Panneaux horiz. gauche = 4. (IFCREAL)
    Panneaux vert. No. = 1. (IFCREAL)
    Panneaux vert. gauche = 1. (IFCREAL)
    Poignée d'ouverture = "Sans" (IFCLABEL)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position meneau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Résolution de courbe = 12. (IFCREAL)
    Seuil = "Sans" (IFCLABEL)
    Seuil porte (gs_sill_outside) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Seuil porte (gs_sill_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style de Cadre = "Style 3" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Style panneau de porte = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond Démolition = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure battant = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure d'appui = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure de seuil = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure de battant = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure seuil en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole étanche = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo ouvrant = "" (IFCLABEL)
    Stylo panneaux = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Taille battant comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille sortie comme nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tierce vitrée gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type d'ouvrant = "Courbé" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de ligne battement = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 1. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne contour ext. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 4. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2115. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2165. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1530. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1630. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1500. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1630. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1630. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 1370. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2115. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2165. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 600. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 235. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2115. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2165. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 600. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 235. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2115. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2165. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 600. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 235. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = -50. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 115. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2515. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2565. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2565. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2565. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 600. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 235. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_P_int_double_12 | quantities | on 1 object (1 IFCDOOR)
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord côté ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord côté int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. d. int. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. ext. = 0. [MILLI METRE]
    Débord encadr. sup. g. int. = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 12. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 12. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur butoir = 32. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre de volet = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 19. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux = 40. [MILLI METRE]
    Epaisseur persienne = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur réelle du cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur seuil = 12. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur battant = 2115. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur imposte = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur poignée = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur sortie = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2165. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2165. [MILLI METRE]
    Larg. droite cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. gauche cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. inférieure cadre battant = 200. [MILLI METRE]
    Larg. latérale cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Larg. sup. cadre battant = 100. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 450. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur battant = 1830. [MILLI METRE]
    Largeur butoir = 16. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 65. [MILLI METRE]
    Largeur cadre de volet = 100. [MILLI METRE]
    Largeur cadre droite = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre gauche = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 50. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur feuillure = 15. [MILLI METRE]
    Largeur int. cadre battant = 25. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 150. [MILLI METRE]
    Largeur meneau = 12. [MILLI METRE]
    Largeur montant = 30. [MILLI METRE]
    Largeur persienne = 40. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 150. [MILLI METRE]
    Largeur seuil = 10. [MILLI METRE]
    Largeur sortie = 1800. [MILLI METRE]
    Largeur supérieure cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée droite (gs_sidelight_width_right_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_half) = 150. [MILLI METRE]
    Largeur tierce vitrée gauche (gs_sidelight_width_left_orig) = 300. [MILLI METRE]
    Largeur traverse = 100. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1930. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1930. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Nez seuil extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Nez seuil intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Position poignée = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur meneau = 25. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 12. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Micro-onde_14 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Largeur/Profondeur/Hauteur = "" (IFCLABEL)
    Matière boutons de contrôle = "Bitumenes zsindely" (IFCLABEL)
    Matière fenêtre de four = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Matière porte four = "Goulotte grille OD" (IFCLABEL)
    Matière tableau de bord = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière équipement = "Fa-fenyõ, fényes" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 16. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Micro-onde_14 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 550. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 350. [MILLI METRE]
    Hauteur = 350. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Machine_à_laver_01_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    2D symbolique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    3D = 2. (IFCREAL)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Activer types de symbole = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher texte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Code ERP = 0. (IFCREAL)
    Code barre = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Condition = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau froide = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion électrique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Evacuation graisse = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Identificateur produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière contrôles et poignée = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Matière équipement = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure symbole = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nom du système = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 2. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de commande = 0. (IFCREAL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Panier linge = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Performance électrique = 0. (IFCREAL)
    Phase No. = 0. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Protection IP = "" (IFCLABEL)
    Puissance calorifique maximum = 0. (IFCREAL)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Puissance refroidissement max. = 0. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Service par = "" (IFCLABEL)
    Style police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Tableau de bord = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 12. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 34.0157480315 (IFCREAL)
    Texte = "congel" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Services électriques" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type de symbole (gs_washer_symbol_type) = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de symbole (symbolType) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Unité de performance électrique = "" (IFCLABEL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Unité de voltage = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 4. (IFCREAL)
    Voltage = 0. (IFCREAL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Machine_à_laver_01_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1100. [MILLI METRE]
    Hauteur appareil = 1100. [MILLI METRE]
    Hauteur panier linge = 0. [MILLI METRE]
    Largeur = 1100. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 50. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 600. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 600. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 930. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 430. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur = 700. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cuisinière_14 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    2D symbolique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher texte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Dosseret = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière bac = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière brûleur et grille = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière brûleur gaz = "Pastel rouge OD" (IFCLABEL)
    Matière fenêtre de four = "Felület-vakolat, durva" (IFCLABEL)
    Matière meuble/caisson = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière porte four = "Pastel rouge OD" (IFCLABEL)
    Matière rayon four = "Padló-szõnyeg" (IFCLABEL)
    Matière vitrocéramique = "Pastel rouge OD" (IFCLABEL)
    Matière élément table cuisson = "Inox OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure symbole = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Puissance de sortie = 0. (IFCREAL)
    Puissance en Watts = 0. (IFCREAL)
    Rayon four = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Style police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 12. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 34.0157480315 (IFCREAL)
    Texte = "FOUR" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 8. (IFCREAL)
    Type de symbole = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type table (CooktopType) = "Type 3" (IFCLABEL)
    Type table (CooktopType_m) = 5. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Volts = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Cuisinière_14 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 700. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 700. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 900. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 1 = 0. [MILLI METRE]
    Espace minimum sur côté 2 = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 900. [MILLI METRE]
    Largeur table cuisson = 580. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur table cuisson = 490. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Evier_à_double_bacs_14 | properties | on 2 objects (2 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Aire = 0. (IFCREAL)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Connexion actuelle sur IU = 1. (IFCREAL)
    Connexion d'eau chaude = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion d'eau froide = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire #1 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire #2 = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Connexion eau résiduaire #3 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Dimensions L/P/H = "" (IFCLABEL)
    Définir programme = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Evier en-dessous = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Identifiant produit = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Matière (gs_list_material) = "" (IFCLABEL)
    Matière connexion = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière robinet = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière système = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Matière évier = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Nom du produit (FM_ProductName) = "" (IFCLABEL)
    Nom du produit (gs_onorm_product) = "" (IFCLABEL)
    Nombre connexions = 5. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Recette = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 14. (IFCREAL)
    Styles robinet (gs_tap_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Styles robinet (gs_tap_type_m) = 0. (IFCREAL)
    Styles évier (gs_sink_type) = "Style 14" (IFCLABEL)
    Styles évier (gs_sink_type_m) = 14. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_1) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_2) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_3) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_4) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Système MEP (ConSystem_5) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_1) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_2) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_3) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_4) = "" (IFCLABEL)
    Taille nominale (ConNominalWidth_5) = "" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_1) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_2) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_3) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_4) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type connexion (ConConnectorType_5) = "Soudé" (IFCLABEL)
    Type de Groupe = "Sanitaires" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_1) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_2) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_3) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_4) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de forme (ConType_5) = "Cercle" (IFCLABEL)
    Type de groupe = 12. (IFCREAL)
    Type jauge = "" (IFCLABEL)
    Type outil (ConToolType_1) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_2) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_3) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_4) = 2. (IFCREAL)
    Type outil (ConToolType_5) = 2. (IFCREAL)
    Type symbole robinet (TapSymbol) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Type symbole robinet (TapSymbol_m) = 2. (IFCREAL)
    Type symbole évier (SinkSymbol) = "Simple" (IFCLABEL)
    Type symbole évier (SinkSymbol_m) = 1. (IFCREAL)
    Unité de poids objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser matière système = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
    Version = 4. (IFCREAL)
    Volume = 0. (IFCREAL)
  AC_Equantity_Evier_à_double_bacs_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    1ère dimension = 1200. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 600. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_5) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_5) = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_4) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_5) = 2. [MILLI METRE]
    Hauteur comptoir = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur évier = 200. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_4) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_5) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_4) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_5) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 800. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 1000. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 292.1 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 521. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 300. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_4) = 560. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_5) = 406. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 558.8 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 558.8 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_4) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_5) = 279.4 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_4) = -200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_5) = -200. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_4) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_5) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_5) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_4) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_5) = 25.4 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Evier_à_double_bacs_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISTRIBUTIONELEMENT)
    1ère dimension = 1400. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 600. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_1) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_2) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre connecteur (ConConnectorWidth_5) = 40. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Diamètre extérieur (ConWidth_5) = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_1) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_2) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_3) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_4) = 1. [MILLI METRE]
    Epaisseur mur (ConWallThickness_5) = 2. [MILLI METRE]
    Hauteur comptoir = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur évier = 200. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_1) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_2) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_3) = 5. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_4) = 0. [MILLI METRE]
    Largeur connecteur (ConConnectorWidth2_5) = 5. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_1) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_2) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_3) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_4) = 20. [MILLI METRE]
    Longueur connexion (ConLength_5) = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 800. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 1000. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_1) = 292.1 [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_2) = 521. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_3) = 300. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_4) = 560. [MILLI METRE]
    Position connexion en X (ConPosX_5) = 406. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_1) = 558.8 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_2) = 558.8 [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_3) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_4) = 350. [MILLI METRE]
    Position connexion en Y (ConPosY_5) = 279.4 [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_1) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_2) = 0. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_3) = -200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_4) = -200. [MILLI METRE]
    Position connexion en Z (ConPosZ_5) = -200. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_1) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_2) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_3) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_4) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur connecteur (ConConnectorDepth_5) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_1) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_2) = 27. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_3) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_4) = 42. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure (ConDepth_5) = 30. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_1) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_2) = 25. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_3) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_4) = 40. [MILLI METRE]
    Profondeur nominale (ConNominalDepth_5) = 25.4 [MILLI METRE]
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "1:50" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 9 objects (9 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 5 objects (5 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 0. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 3. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Fen_fixe_-ruban-_12 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Activer niveau détail 2D = 103. (IFCREAL)
    Activer niveau détail 3D = 14. (IFCREAL)
    Aff. param. Démolition/Nouveau = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher allège masquée = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher comme imposte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher nouv. constr. sur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds suppl. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds trou. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds unité = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds ébrasure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher ébrasure sur symbole = "Toujours" (IFCLABEL)
    Angle Murs = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle appui = 3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle coin gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté droit = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté gauche = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté inférieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle côté supérieur = 20. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de position baie = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle droit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle gauche: = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle inclinaison = 75. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle ouv. châssis principal = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tablette = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Appui courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Appui/Seuil = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arche sur linteau = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Cadre=Epaisseur mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Chambranle = "Sans" (IFCLABEL)
    Compatibilité point chaud = 1. (IFCREAL)
    Connexion en bas = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion en haut = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à droite = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Connexion à gauche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Conserver valeur de taille nominale en changeant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Contours Mur (0-Sans,1-Tout,2-Côté,3-Longueur) = 1. (IFCREAL)
    Cotes largeur et longueur auto = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Côté montant édité = "Editer les deux montants" (IFCLABEL)
    Côté mur édité = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Côté tableau = "Les deux" (IFCLABEL)
    Dernier côté sélectionné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Direction d'ouverture = "Intérieur" (IFCLABEL)
    Démolition / Nouvelle constr. = "Sans" (IFCLABEL)
    Dépassement appui = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Edition point chaud de grille = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Entièrement éditable = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fermer volet = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fonction Fenêtre Angle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Fonction de debug Fenêtre Angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation allège fenêtre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Incrustation base mur à = "Etage actuel" (IFCLABEL)
    Insérer bande d'isolation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Joint élément cadre = "Assemblage bout à bout" (IFCLABEL)
    Ligne d'ouverture 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ligne de contour de mur = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Ligne de séparation tournant = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Linteau = "Sans" (IFCLABEL)
    Mat. trémie coupée par courbe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière appui/seuil = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière brique linteau = "Brique-Joints croisés" (IFCLABEL)
    Matière cadre extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière cadre volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière chambranle intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière châssis = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière clé de voûte linteau = "Pierre-Grès" (IFCLABEL)
    Matière meneau extérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière meneau intérieur = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière mortier appui brique = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière mortier linteau = "Surface-Stuc blanc" (IFCLABEL)
    Matière panneaux des volets = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière tableau = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Transp. - Verre clair (rapide)" (IFCLABEL)
    Motif de hachure arche coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure bande = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif de hachure cadre = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif de hachure châssis = "Lame d'air" (IFCLABEL)
    Motif de hachure volet = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure appui en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure isolation Coupe = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Motif hachure symbole en plan = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Motif hachure tablette en Coupe = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Murs connectés d'épaiss. diff. = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Murs connectés épaiss. diff. G = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Nbre de châssis = 1. (IFCREAL)
    Nbre de couches retournées = 1. (IFCREAL)
    Niche sous arche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Niveau de détail 2D = "Selon échelle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de paramétrage = "Elevé" (IFCLABEL)
    Niveau détail 3D seuil brique = "Simple" (IFCLABEL)
    Nom de panneau personnalisé = "" (IFCLABEL)
    Nombre de Montants = 3. (IFCREAL)
    Nombre de Traverses = 4. (IFCREAL)
    Nouveau motif de hachure de mur = "Parpaing" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo de hachure de mur = "" (IFCLABEL)
    Nouveau stylo fond hachure mur = "" (IFCLABEL)
    Num. à partir de = "Côté de référence" (IFCLABEL)
    Numéro couche éditée = "1ère couche" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Option affichage en plan = 1. (IFCREAL)
    Orientation hachure = "Original" (IFCLABEL)
    Placement (1=Angle, 0=Centre) = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Point ch.0-Non,1-2D,2-3D,3-Tous = 3. (IFCREAL)
    Position grille = "Les deux" (IFCLABEL)
    Positionnement volets = "Des deux côtés" (IFCLABEL)
    Poteau d'angle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Résolution de courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Volets = "Décoratif" (IFCLABEL)
    Style châssis = "Nombre de meneaux" (IFCLABEL)
    Style lignes d'ouverture = "Style 1" (IFCLABEL)
    Stylo cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour chambranle = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo contour en coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_board_pen_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour isolation coupe (gs_sill_pen_ins_sectcont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo du symbole = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond couverture châssis = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure cadre = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hach. tablette Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_bg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure appui arche Coupe (gs_masonry_arch_pen_fg) = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure isol. Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond hachure symbole plan = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure cadre = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. ext. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure chambr. int. = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure châssis = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure d'appui en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure isolation Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure profilé = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure symbole en plan = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure tablette en Coupe = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure volet = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachurede bande = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne contour de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de séparation = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne tête de mur = "" (IFCLABEL)
    Stylo linteau = "" (IFCLABEL)
    Stylo seuil 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo tablette 3DStylo tablette 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo vitrage = "" (IFCLABEL)
    Tabl. courbe dans murs courbes = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tableau dans murs polygonaux = "Parallèle à fenêtre" (IFCLABEL)
    Tablette = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille trou comme taille nominale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Taille unité comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille ébrasure comme nominale = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tailles incrustation mur = "Automatique" (IFCLABEL)
    Tourner autom. plâtre côté opp. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner autom. plâtre côté réf. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Tourner couche = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Tourner plâtre côté opposé = 0. (IFCREAL)
    Tourner plâtre côté référence = 0. (IFCREAL)
    Tourner épaiseur = "Original" (IFCLABEL)
    Trou a matière bord de mur = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type chambr. ext. = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type chambr. intérieur = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type connexion angle = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type connexion angle droite = "Cadre" (IFCLABEL)
    Type d'appui/seuil = "Appui bois" (IFCLABEL)
    Type de direction de mur = 2. (IFCREAL)
    Type de hachure châssis = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type de ligne contour bande = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne contour profilé = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne démolition = 4. (IFCREAL)
    Type de mur = 1. (IFCREAL)
    Type hachure chambr. ext. = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure chambr. intérieur = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Type hachure profilé = "Isolant polystyrène" (IFCLABEL)
    Type ligne allège masquée = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour ext. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne contour int. mur = 1. (IFCREAL)
    Type ligne d'ouverture ext. = "Tirets" (IFCLABEL)
    Type ligne d'ouverture int. = "Ligne continue" (IFCLABEL)
    Type linteau = "Arche stuc" (IFCLABEL)
    Type ouverture principal = "Fixe" (IFCLABEL)
    Type ébrasure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure et fermeture = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Type ébrasure intérieure = "Baie simple" (IFCLABEL)
    Utiliser couches de finition de mur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser hachures = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Volets = "Sans" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 18 objects (18 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 20. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 20. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 455. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 2500. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 2500. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1110. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 555. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 10. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1110. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 35. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1110. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1110. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 4 objects (4 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 100. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 100. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 450. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1980. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 1480. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 640. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 1480. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 30. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 1480. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 1480. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 3 objects (3 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 360. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 360. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 550. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1950. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1950. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 275. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 130. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 550. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 550. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 360. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 360. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1850. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 650. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1850. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1850. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1850. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 275. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 130. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 550. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 550. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 100. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 100. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 450. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1980. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1980. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 2350. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 640. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 2350. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 30. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 2350. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 2350. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 360. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 360. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1600. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1600. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1600. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1600. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 275. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 130. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 550. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 550. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 360. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 360. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1500. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1500. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 275. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 130. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 550. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 550. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Altitude appui = 5. [MILLI METRE]
    Cons. cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1000. [MILLI METRE]
    Distance entre arche et fenêtre = 0. [MILLI METRE]
    Débord appui = 30. [MILLI METRE]
    Débord cadre appui = 10. [MILLI METRE]
    Débord droite = 0. [MILLI METRE]
    Débord gauche = 0. [MILLI METRE]
    Débord inférieur: = 0. [MILLI METRE]
    Débord larmier appui = 20. [MILLI METRE]
    Débord tablette = 30. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle extérieur = 0. [MILLI METRE]
    Décalage chambranle intérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture inférieur = -0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépass.ouverture à droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement appui gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement clé de voûte = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement couche prof. cadre = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement droite linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement gauche linteau = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture gauche = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement ouverture supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette droite = 0. [MILLI METRE]
    Dépassement tablette gauche = 0. [MILLI METRE]
    Elevation linteau = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur appui = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur bande = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_brick_sill_br_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur brique (gs_masonry_arch_brick_thk) = 65. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. extérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur chambr. intérieur = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur front appui = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur grille = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur latte = 25. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_brick_sill_mort_thk) = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur mortier (gs_masonry_arch_mort_thk) = 10. [MILLI METRE]
    Epaisseur personnalisée = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés D = 360. [MILLI METRE]
    Epaissseur murs connectés G = 360. [MILLI METRE]
    Eppaisseur du mur connecté = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui de mur = 0. [MILLI METRE]
    Glissement appui en profondeur = 20. [MILLI METRE]
    Glissement tabl. en profondeur = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1700. [MILLI METRE]
    Hauteur allège = 900. [MILLI METRE]
    Hauteur appui à étage actuel = 800. [MILLI METRE]
    Hauteur cavité mur = 1700. [MILLI METRE]
    Hauteur linteau = 250. [MILLI METRE]
    Hauteur unité = 1700. [MILLI METRE]
    Hauteur ébrasure = 1700. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. ext. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Larg. chambr. int. inf. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur Volets = 275. [MILLI METRE]
    Largeur allège = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur appui = 0. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 50. [MILLI METRE]
    Largeur cavité mur = 550. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. ext. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. droite = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. int. gauche = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. ext. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambr. sup. int. = 100. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle ext. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur chambranle int. = 25. [MILLI METRE]
    Largeur châssis = 50. [MILLI METRE]
    Largeur clé de voûte = 100. [MILLI METRE]
    Largeur grille = 20. [MILLI METRE]
    Largeur larmier appui = 30. [MILLI METRE]
    Largeur latte = 130. [MILLI METRE]
    Largeur poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 75. [MILLI METRE]
    Largeur unité = 550. [MILLI METRE]
    Largeur ébrasure = 550. [MILLI METRE]
    Limite épaisseur plâtre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur droite hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Nouv. largeur gauche hach. mur = 150. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_double_innerBottom) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur appui int. (gs_reveal_splayed_innerBottom) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur incrustation = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_masonry_arch_depth) = 120. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau (gs_reveal_top) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_double_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur linteau int. (gs_reveal_splayed_innerTop) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_double_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant droit int. (gs_reveal_splayed_innerRight) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_double_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur montant gauche int. (gs_reveal_splayed_innerLeft) = 60. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (AC_wido_sill) = 200. [MILLI METRE]
    Profondeur seuil (gs_reveal_bottom) = 0. [MILLI METRE]
    Projection clé de voûte = 10. [MILLI METRE]
    Projection linteau = 0. [MILLI METRE]
    Projection poteau d'angle = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance droite = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance gauche = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance inférieure = 0. [MILLI METRE]
    Tolérance max. = 100. [MILLI METRE]
    Tolérance supérieure = 0. [MILLI METRE]
    Épaisseur vitrage = 20. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Fen_fixe_-ruban-_12: 3 more contents on 3 objects not shown
  AC_Pset_Bicyclette_3D_14 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière 1 = "Padló-szõnyeg" (IFCLABEL)
    Matière 2 = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Rotation verticale = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 10. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bicyclette_3D_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Tube_évidé_14 | properties | on 10 objects (10 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Fa-fenyõ, fényes" (IFCLABEL)
    Mode d'édition = "Angle+Longueur" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tube_évidé_14 | properties | on 10 objects (10 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Felület-kerámia, mázas" (IFCLABEL)
    Mode d'édition = "Angle+Longueur" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tube_évidé_14 | properties | on 10 objects (10 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Blanc OD" (IFCLABEL)
    Mode d'édition = "Angle+Longueur" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Tube_évidé_14 | properties | on 8 objects (8 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Mode d'édition = "Angle+Longueur" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 4 objects (4 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 500. [MILLI METRE]
    Longueur tube = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 4933.53991332 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 4933.53991332 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 500. [MILLI METRE]
    Longueur tube = 500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 62.5 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 4898.07823482 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 4898.07823482 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 62.5 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 17019.3192614 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 17019.3192614 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 19579.8877329 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 19579.8877329 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 250. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 5. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 574.128441586 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 574.128441586 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 50. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur tube = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 0. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 1361.31663827 [MILLI METRE]
    Longueur tube = 1361.31663827 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon tube = 150. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tube_évidé_14: 27 more contents on 27 objects not shown
  AC_Pset_Tuyau_descente_14 | properties | on 10 objects (10 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe sup. = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle tuyau descente = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière suspente = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière tuyau descente = "Fém-vörösréz, új" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID départ points chauds = 1. (IFCREAL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds ignorés ds macro = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile) = "Arrondi" (IFCLABEL)
    Profil tuyau descente (gs_gutter_ds_profile_num) = 1. (IFCREAL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Suspente tuyau descente = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe = "Objets par défaut" (IFCLABEL)
    Type de ligne = 1. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 125. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 125. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2650. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 2650. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 62.5 [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 125. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2530. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 2530. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 125. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 125. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2707.13603799 [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 2707.13603799 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 62.5 [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 125. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2559.7032138 [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 2559.7032138 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 442.79211727 [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 442.79211727 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 3000. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 3000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 412.388893795 [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 412.388893795 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Tuyau_descente_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 100. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 100. [MILLI METRE]
    Distance entre suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Décalage suspentes = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2600. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa) = 50. [MILLI METRE]
    Largeur profil (gs_gutter_aa2) = 100. [MILLI METRE]
    Longueur tuyau descente = 2600. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb) = 50. [MILLI METRE]
    Profondeur profil (gs_gutter_bb2) = 100. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd) = 50. [MILLI METRE]
    Rayon profil (gs_gutter_dd2) = 100. [MILLI METRE]
  Pset_BeamCommon | properties | on 3 objects (3 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "25 % 1499915382 50 x 8" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. banché 200 x 500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé 200 x 500" (IFCIDENTIFIER)
  Pset_BeamCommon | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    IsExternal = FALSE (IFCBOOLEAN)
    LoadBearing = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Reference = "Struct. - B.A. coulé 200 x 720" (IFCIDENTIFIER)
  AC_Pset_Places_de_parking_3D_14 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher 1ère bande = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher 2ème bande = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher numéros = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Début numérotation à partir = 1. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:100 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:100 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:200 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:200 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:50 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:50 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police selon échelle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Places_de_parking_3D_14 | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher 1ère bande = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher 2ème bande = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher numéros = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Début numérotation à partir = 1. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:100 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:100 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:200 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:200 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police 1:50 (mm) = 3. (IFCREAL)
    Taille police 1:50 (point) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police selon échelle = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Places_de_parking_3D_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    A gauche du texte = 400. [MILLI METRE]
    En bas du texte = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur bandes = 50. [MILLI METRE]
    Largeur minimale parking = 6000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Places_de_parking_3D_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    A gauche du texte = 400. [MILLI METRE]
    En bas du texte = 400. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Largeur bandes = 100. [MILLI METRE]
    Largeur minimale parking = 5000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Coque_cylindrique_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle coque = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Felület-kerámia, mázas" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 36. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coque_cylindrique_14 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle coque = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Blanc OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 36. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coque_cylindrique_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle coque = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Zinc" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 36. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coque_cylindrique_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle coque = 360. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 36. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 15. [MILLI METRE]
    Hauteur = 10368.1679892 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 600. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 307.3 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 125. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 263.2 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 250. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 200. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 150. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1700. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 100. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1064.6 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 150. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coque_cylindrique_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    1ère dimension = 1000. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 1000. [MILLI METRE]
    Epaisseur coque = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 224.8 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon cylindre coque = 250. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Penderie | properties | on 2 objects (2 IFCFURNISHINGELEMENT)
    3D --------------- = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Frequence /ml = 10. (IFCREAL)
    Matière Cintre 1 = "Padló-szõnyeg" (IFCLABEL)
    Matière Cintre 2 = "Fém-króm" (IFCLABEL)
    Matière Cintre 3 = "Egyéb-víz" (IFCLABEL)
    Matière Tringle = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Pourcentage 1 -> 0.5 = 1. (IFCREAL)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Penderie | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Diamètre Tube Cintre = 10. [MILLI METRE]
    Dimension X = 2100. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 500. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Penderie | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    Diamètre Tube Cintre = 10. [MILLI METRE]
    Dimension X = 3350. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 500. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 1500. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Bibliothèque_14 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Débord sur côté = "Sans" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Largeur/Profondeur/Hauteur = "" (IFCLABEL)
    Matière corniche = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière fond = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière panneau latéral = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière panneaux verticaux = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière pieds = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière étagère = "Fa-fenyõ, fényes" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre d'étagères = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux verticaux = 1. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Style corniche (gs_cornice_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style corniche (gs_cornice_type_m) = 0. (IFCREAL)
    Style pieds (gs_leg_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type_m) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de débord = 4. (IFCREAL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Bibliothèque_14 | properties | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    A zone numéro = "" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Collection IDs spécifications = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Date d'assemblage = "" (IFCLABEL)
    Date d'entrée = "" (IFCLABEL)
    Date de modification = "" (IFCLABEL)
    Description supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Débord sur côté = "Sans" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Fabricant supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Hauteur base supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 1 = "" (IFCLABEL)
    Information additionnelle 2 = "" (IFCLABEL)
    Largeur/Profondeur/Hauteur = "" (IFCLABEL)
    Matière corniche = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière fond = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière panneau latéral = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière panneaux verticaux = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière pieds = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Matière étagère = "Fa-fenyõ, fényes" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nbre d'étagères = 0. (IFCREAL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Nom du produit = "" (IFCLABEL)
    Nombre de panneaux verticaux = 2. (IFCREAL)
    Nombre supplémentaire = "" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro AKS = "" (IFCLABEL)
    Numéro ID = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Style corniche (gs_cornice_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style corniche (gs_cornice_type_m) = 0. (IFCREAL)
    Style pieds (gs_leg_type) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style pieds (gs_leg_type_m) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = "Style 1" (IFCLABEL)
    Type de débord = 4. (IFCREAL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Ameublement" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 16. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Valeur hauteur base = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bibliothèque_14 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 2166. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 550. [MILLI METRE]
    Débord corniche = 30. [MILLI METRE]
    Epaiss. fond (0-sans) = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur corniche = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau latéral = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux verticaux = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur étagère = 22. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 22. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 400. [MILLI METRE]
    Largeur pied = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Bibliothèque_14 | quantities | on 1 object (1 IFCFURNISHINGELEMENT)
    1ère dimension = 3388. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 550. [MILLI METRE]
    Débord corniche = 30. [MILLI METRE]
    Epaiss. fond (0-sans) = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur corniche = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneau latéral = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur panneaux verticaux = 22. [MILLI METRE]
    Epaisseur étagère = 22. [MILLI METRE]
    Espace minimum devant = 750. [MILLI METRE]
    Hauteur pieds = 22. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 400. [MILLI METRE]
    Largeur pied = 20. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Par_soleil_droit_14 | properties | on 15 objects (15 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'inclinaison = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation lame = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière cadre = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière lame = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Nb. de bras = 3. (IFCREAL)
    Nb. de lames = 3. (IFCREAL)
    Nb. max. de lames = 11. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position lame = "Horizontal" (IFCLABEL)
    Structure arrière = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure frontale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style lame = "Style 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Par_soleil_droit_14 | properties | on 6 objects (6 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'inclinaison = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation lame = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière cadre = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Matière lame = "Métal-Fer" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "75 %" (IFCLABEL)
    Nb. de bras = 3. (IFCREAL)
    Nb. de lames = 6. (IFCREAL)
    Nb. max. de lames = 3. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Position lame = "Vertical" (IFCLABEL)
    Structure arrière = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure droite = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure frontale = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Structure gauche = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Style lame = "Style 3" (IFCLABEL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Par_soleil_droit_14 | quantities | on 15 objects (15 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Actuelle distance axe lame = 106.666666667 [MILLI METRE]
    Epaisseur lame = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur lame = 30. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Par_soleil_droit_14 | quantities | on 6 objects (6 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Actuelle distance axe lame = 15. [MILLI METRE]
    Epaisseur lame = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Largeur cadre = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur lame = 30. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cube_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Fa-fenyõ, fényes" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Cube_14 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Hauteur = 2800. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Colonne_avec_cône_14 | properties | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière Cône = "Felület-bõr" (IFCLABEL)
    Matière poteau = "Felület-bõr" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "25 %" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 18. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne symbole = 1. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Colonne_avec_cône_14 | quantities | on 5 objects (5 IFCCOLUMN)
    Diamètre supérieur (td) = 20. [MILLI METRE]
    Diamètre supérieur (td2) = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1200. [MILLI METRE]
    Hauteur du cône = 60. [MILLI METRE]
    Largeur (A) = 80. [MILLI METRE]
    Largeur (A2) = 40. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 1200. [MILLI METRE]
    Profondeur = 80. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cornière_en_T_vert_14 | properties | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    2D = "Simple" (IFCLABEL)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 12.1 (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 6.06 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe droit (gs_cutang1_bot) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit (gs_cutang3_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang2_bot) = -45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang4_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 6. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 6. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Masse (kg) = 4.329 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 4.44 (IFCREAL)
    Matière poteau = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 3.36 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 2.42 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 4. (IFCREAL)
    Plans de Coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 1.46 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 1.03 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 6. (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 5.66 (IFCREAL)
    Taille série (Profile) = "T50" (IFCLABEL)
    Taille série (lastProfile) = "T50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Cornière_en_T_vert_14 | quantities | on 10 objects (10 IFCCOLUMN)
    Dimension axe X depuis origine (axis_XDim) = 75. [MILLI METRE]
    Dimension axe X depuis origine (axis_YDim) = 75. [MILLI METRE]
    Hauteur tube = 975. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 975. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poutre_Car_2_14 | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 5. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 50. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 0. (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 0. (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Module de plasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 3. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Haut" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Rayon de giration (cm) = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Second moment de surface (cm4) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 0. (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poutre_Car_2_14 | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 388.0546429 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 388.0546429 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 50. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poutre_en_T_14 | properties | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 12.1 (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 6.06 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = -45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 105. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = -45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 15. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 105. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 6. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 6. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 1.554 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 4.44 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Sur axe horizontal" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Sur axe horizontal" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 3.36 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 2.42 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 5. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Haut" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Position aile = "Haut" (IFCLABEL)
    Profondeur coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 1.46 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 1.03 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 6. (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 5.66 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "T50" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "T50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poutre_en_T_14 | quantities | on 5 objects (5 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 350. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 350. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 50. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cotation_3D_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Afficher cotations en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Code face texte = "Normal" (IFCLABEL)
    Matière texte = "Fém-króm" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Ombre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Représentation mesures = "Horizontal" (IFCLABEL)
    Rotation Texte = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation texte en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Stylo Ligne = "" (IFCLABEL)
    Stylo Marque = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne de rappel = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Taille texte en 2D = 3. (IFCREAL)
    Taille texte en 3D = 50. (IFCREAL)
    Type de ligne = 1. (IFCREAL)
    Type de ligne de rappel = 1. (IFCREAL)
    Type marque (mark) = 5. (IFCREAL)
    Type marque (mark_2D) = 4. (IFCREAL)
    Unité de cotation = "Selon Préférences" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Cotation_3D_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Diamètre ligne de marque = 5. [MILLI METRE]
    Distance texte ligne cote 2D = -50. [MILLI METRE]
    Epaisseur de texte = 1000. [MILLI METRE]
    Hauteur depuis ligne = 35.1225930145 [MILLI METRE]
    Hauteur depuis ligne en 2D = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur texte = 29.046747313 [MILLI METRE]
    Largeur de texte = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur texte = 0. [MILLI METRE]
    Taille Marque (mark_size) = 20. [MILLI METRE]
    Taille Marque (mark_size_2D) = 20. [MILLI METRE]
    X Point de départ = 1000. [MILLI METRE]
    X extrémité = 1000. [MILLI METRE]
    X point marqué = 1000. [MILLI METRE]
    Y Point de départ = 950. [MILLI METRE]
    Y extrémité = 1000. [MILLI METRE]
    Y point marqué = 950. [MILLI METRE]
    Z Point de départ = 29.4899421382 [MILLI METRE]
    Z extrémité = 29.046747313 [MILLI METRE]
    Z point marqué = 95.2981717886 [MILLI METRE]
  AC_Pset_Bordure_T | properties | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Trottoir = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arête Arrondi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Fondation Courte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Bordures Courbes (alfaC) = 5. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Bordures Courbes (kC) = 5. (IFCREAL)
    Bordures Courbes (nStepC) = 5. (IFCREAL)
    Default = 0 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Default = 1 (bAng1) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Default = 1 (bAng2) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Default = 1 (bLen) = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Degrés (+-) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Dimensions Unité = "0,150 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fondation Courte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Bordure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Hotspot 1st UID = 1. (IFCREAL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Transformations par Hotspots graphiques." (IFCLABEL)
    Info Arête 3D Trottoir = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Trottoir" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joint 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Matière Bordure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 303 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Bordures = 1. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Degrés" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Bordure = "T2" (IFCLABEL)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type Bordure = "Standard" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "Pente" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bordure_T | quantities | on 1 object (1 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 1305.4 [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur Bordure = 652.7 [MILLI METRE]
    Longueur Totale = 652.7 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Bordures_T_Droites | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arête 3D Trottoir = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arête Arrondi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Fondation Courte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Dimensions Unité = "0,150 : Largeur" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fondation Courte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Bordure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Longueur et Pans Coupés en 2D, Pente en3D." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Côté Trottoir, les pans coupés induisent" (IFCLABEL)
    Info 4 = "Pour les bateaux, Utilisez l'objet < Bordure T >," (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Trottoir" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Bordure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Bordure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fém-cink" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 303 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de Bordures = 5. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Pourcentage" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Bordure = "T2" (IFCLABEL)
    Répartition Automatique = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type Bordure = "Standard" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "Pente" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bordures_T_Droites | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = -2147.5854283 [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 9200. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = -172.5 [MILLI METRE]
    Longueur Bordure 1 = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur Bordure Fin = 1000. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Bordures = 4600. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = -3750. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Bordures_T_Courbes | properties | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Afficher Joint en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher Texte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle Rotation = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle du Pas = 30. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Arête 3D Trottoir = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arête Arrondi = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 1 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Bordure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes 2 Fondation = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Fondation Courte = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Arêtes Intermédiaires = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Choix Résolution = "Au choix" (IFCLABEL)
    Dimensions Unité = "0,150 : Largeur" (IFCLABEL)
    Direction = "Gauche" (IFCLABEL)
    Décimales = 2. (IFCREAL)
    Fondation = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fondation Courte = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure Bordure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Hachure Fondation = "Hachure solide" (IFCLABEL)
    Info 1 = "Extrusion verticale, pour concordance avec l'outil Maillage." (IFCLABEL)
    Info 2 = "Rotation, Rayon et Pans Coupés en 2D, Pente en3D." (IFCLABEL)
    Info 3 = "Ajustement des Maillages Voirie et Trottoir en 3D" (IFCLABEL)
    Info 4 = "Pour les bateaux, Utilisez l'objet < Bordure T >," (IFCLABEL)
    Info Arête 3D = "Evite un Doublon avec l'Arête 3D du Maillage Trottoir" (IFCLABEL)
    Info Longueur = "Longueur Totale, y compris Joints 3D" (IFCLABEL)
    Info Nombre = "Les 2 demi bordures des éxtrémités" (IFCLABEL)
    Info Texte = "Position automatique du Texte (idem Cotation)." (IFCLABEL)
    Joint 3D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Mat Dernier Joint idem Bordure = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Matière Bordure = "A 336 [Westag]" (IFCLABEL)
    Matière Fondation = "Fa-diófa" (IFCLABEL)
    Matière Joint = "A 303 [Westag]" (IFCLABEL)
    Motif de Hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau Zéro = "Etage Courant" (IFCLABEL)
    Nombre de bordures = 3. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Ombres = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Pan Coupé 1 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pan Coupé 2 = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente = "Pourcentage" (IFCLABEL)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Référence Bordure = "T2" (IFCLABEL)
    Résolution = 12. (IFCREAL)
    Stylo 3D = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (gs_cont_pen) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Contour (penSectCont) = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Fond de Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Bordure = "" (IFCLABEL)
    Stylo Hachure Fondation = "" (IFCLABEL)
    Stylo Texte = "" (IFCLABEL)
    Taille Texte : mm = 0.5 (IFCREAL)
    Texture Vertical/Perpendic. = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Type Bordure = "Standard" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Objets extérieurs" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 19. (IFCREAL)
    UI Page = "2D" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Bordures_T_Courbes | quantities | on 2 objects (2 IFCBUILDINGELEMENTPROXY)
    Degrés (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Dimension X = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Y = 1000. [MILLI METRE]
    Dimension Z = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur Joint = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Longueur Totale Bordures = 643.078061835 [MILLI METRE]
    Longueur Unitaire Bordure = 214.359353945 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pourcentage (+-) = 0. [MILLI METRE]
    Rayon = 400. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Chevron_simple_14 | properties | on 46 objects (46 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (peak_schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (peak_schneid2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle négatif = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Extrémité en Pointe 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Extrémité en Pointe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Fa-fenyõ" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Pente de toiture (neig) = 1.7756 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (temp_neig) = 91.7756 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de plan de coupe 1 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de plan de coupe 2 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Chevron_simple_14 | properties | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (peak_schneid1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 180. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (peak_schneid2) = -3. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 183. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle négatif = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Extrémité en Pointe 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Extrémité en Pointe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Pente de toiture (neig) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (temp_neig) = 135. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de plan de coupe 1 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de plan de coupe 2 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Chevron_simple_14 | properties | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (peak_schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (peak_schneid2) = 135. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle négatif = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Extrémité en Pointe 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Extrémité en Pointe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Pente de toiture (neig) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (temp_neig) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de plan de coupe 1 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de plan de coupe 2 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Chevron_simple_14 | properties | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (peak_schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (peak_schneid2) = 89.9999958915 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 89.9999958915 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle négatif = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Extrémité en Pointe 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Extrémité en Pointe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Pente de toiture (neig) = 2.8624 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (temp_neig) = 92.8624 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de plan de coupe 1 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de plan de coupe 2 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Chevron_simple_14 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (peak_schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (peak_schneid2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle négatif = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Extrémité en Pointe 1 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Extrémité en Pointe 2 = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Pente de toiture (neig) = 2.86240522611 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (temp_neig) = 92.8624052261 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de plan de coupe 1 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de plan de coupe 2 = "Type 1" (IFCLABEL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 618.718433538 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 618.718433538 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 875. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 983. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = -0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 1346.7890625 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 1346.7890625 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 1454.7890625 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 39 objects (39 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 104.601400586 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 2092.03183766 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 2094.64523554 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 2100.04523343 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 36 objects (36 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 478.474844342 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 15434.6769782 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 15442.0915552 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 15445.4395542 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 320.67586793 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 10344.385906 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 10349.3551869 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 10352.7031859 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 60. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 30. [MILLI METRE]
    Hauteur = 106.548357529 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 140. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 2130.96715058 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 2133.62919677 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 2140.62919677 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 318.714162754 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 10281.1050752 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 10286.0439569 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 10289.3919559 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur = 115.409739389 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil = 108. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 3722.89592373 [MILLI METRE]
    Longueur structurelle = 3724.68434459 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 3728.0323436 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Chevron_simple_14: 3 more contents on 4 objects not shown
  AC_Pset_Panne_14 | properties | on 36 objects (36 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Bois 90" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Panne_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Bois 00-2" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Pset_Panne_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Bois 00-1" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 14 objects (14 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 87. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 43.5 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 355. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 355. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 5440. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 5440. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 7 objects (7 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 87. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 43.5 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 220. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 220. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 3180. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 3180. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 7 objects (7 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 87. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 43.5 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 355. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 355. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 5430. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 5430. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 7 objects (7 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 87. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 43.5 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 355. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 355. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 5620. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 5620. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 87. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 43.5 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 570. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 570. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 25860. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 25860. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 303. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 303. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 25569.5 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 25569.5 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Panne_14 | quantities | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur profil (B) = 58. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 29. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (ZZYZX) = 130. [MILLI METRE]
    Hauteur profil (h) = 130. [MILLI METRE]
    Largeur profilé = 120. [MILLI METRE]
    Longueur horizontale = 25549. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Taille bois = 25549. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Cadre_avec_balustres_14 | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    3D (gs_detlevel_3d_m) = 2. (IFCREAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'inclinaison = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Appelé comme Macro escalier = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté 'A'=Longueur main courante = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière balustre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière main courante = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière poteau = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière rampe horizontale = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm_m) = 1. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom_m) = 1. (IFCREAL)
    Nb. de balustres entre poteaux = 7. (IFCREAL)
    Nb. poteau = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution coupe transversale = 12. (IFCREAL)
    Résolution courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Balustre = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style barreau = 1. (IFCREAL)
    Style poteau (pt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style poteau (pt_m) = 1. (IFCREAL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle_m) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type main courante (hrt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type main courante (hrt_m) = 1. (IFCREAL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp) = "Carré" (IFCLABEL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp_m) = 1. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Cadre_avec_balustres_14 | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    3D (gs_detlevel_3d_m) = 2. (IFCREAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'inclinaison = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Appelé comme Macro escalier = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté 'A'=Longueur main courante = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière balustre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière main courante = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière poteau = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière rampe horizontale = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm_m) = 1. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom_m) = 1. (IFCREAL)
    Nb. de balustres entre poteaux = 3. (IFCREAL)
    Nb. poteau = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution coupe transversale = 12. (IFCREAL)
    Résolution courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Balustre = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style barreau = 1. (IFCREAL)
    Style poteau (pt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style poteau (pt_m) = 1. (IFCREAL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle_m) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type main courante (hrt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type main courante (hrt_m) = 1. (IFCREAL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp) = "Carré" (IFCLABEL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp_m) = 1. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Cadre_avec_balustres_14 | properties | on 1 object (1 IFCRAILING)
    3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    3D (gs_detlevel_3d_m) = 2. (IFCREAL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle d'inclinaison = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Appelé comme Macro escalier = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté 'A'=Longueur main courante = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière balustre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière main courante = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière poteau = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Matière rampe horizontale = "Bois-Pin horizontal" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Modes de mesure rampe (rmm_m) = 1. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Méthode orientation rampe (rom_m) = 1. (IFCREAL)
    Nb. de balustres entre poteaux = 1. (IFCREAL)
    Nb. poteau = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Résolution coupe transversale = 12. (IFCREAL)
    Résolution courbe = 32. (IFCREAL)
    Style Balustre = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style barreau = 1. (IFCREAL)
    Style poteau (pt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Style poteau (pt_m) = 1. (IFCREAL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle) = "Sans" (IFCLABEL)
    Style rampe horizontale (gs_horRailStyle_m) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type main courante (hrt) = "Rectangulaire" (IFCLABEL)
    Type main courante (hrt_m) = 1. (IFCREAL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp) = "Carré" (IFCLABEL)
    Type rampe et paramètres saisie (ptyp_m) = 1. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Cadre_avec_balustres_14 | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    1ère dimension = 1199.73955507 [MILLI METRE]
    2éme dimension = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre balustre = 20. [MILLI METRE]
    Diamètre main courante = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre poteau = 35. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (ds) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (dsPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDist) = 50. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDistPerp) = 50. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhang) = 0. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhangPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroR) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroRDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroL) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroLDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur main courante = 25. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (gs_railDiameter) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hr) = 2100. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hrPerp) = 2100. [MILLI METRE]
    Largeur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Largeur main courante = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau = 20. [MILLI METRE]
    Longueur horiz. rampe = 1199.73955507 [MILLI METRE]
    Longueur rampe = 1199.73955507 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 1000. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Cadre_avec_balustres_14 | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    1ère dimension = 601.227595505 [MILLI METRE]
    2éme dimension = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre balustre = 20. [MILLI METRE]
    Diamètre main courante = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre poteau = 35. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (ds) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (dsPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDist) = 50. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDistPerp) = 50. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhang) = 0. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhangPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroR) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroRDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroL) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroLDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur main courante = 25. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (gs_railDiameter) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hr) = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hrPerp) = 2150. [MILLI METRE]
    Largeur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Largeur main courante = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau = 20. [MILLI METRE]
    Longueur horiz. rampe = 601.227595505 [MILLI METRE]
    Longueur rampe = 601.227595505 [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 1000. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Cadre_avec_balustres_14 | quantities | on 1 object (1 IFCRAILING)
    1ère dimension = 300. [MILLI METRE]
    2éme dimension = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre balustre = 20. [MILLI METRE]
    Diamètre main courante = 50. [MILLI METRE]
    Diamètre poteau = 35. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (ds) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à dalle/escalier (dsPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDist) = 50. [MILLI METRE]
    Distance à main courante (gs_railDistPerp) = 50. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhang) = 0. [MILLI METRE]
    Débord base de poteau (gs_PostBaseOverhangPerp) = 0. [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroR) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (droite) (hroRDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroL) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante (gauche) (hroLDiagonal) = 17.5 [MILLI METRE]
    Débord main courante = 0. [MILLI METRE]
    Epaisseur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Epaisseur poteau = 10. [MILLI METRE]
    Hauteur = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur allège vitrée = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur main courante = 25. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (gs_railDiameter) = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hr) = 2150. [MILLI METRE]
    Hauteur rampe (hrPerp) = 2150. [MILLI METRE]
    Largeur balustre = 20. [MILLI METRE]
    Largeur main courante = 50. [MILLI METRE]
    Largeur poteau = 20. [MILLI METRE]
    Longueur horiz. rampe = 300. [MILLI METRE]
    Longueur rampe = 300. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 1000. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poteau_acier_rect_1_14 | properties | on 21 objects (21 IFCCOLUMN)
    2D = "Simple" (IFCLABEL)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 158. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 52.5 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe droit (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit (gs_cutang3_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang4_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 2. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 50. (IFCREAL)
    Masse (kg) = 26.775 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 10.5 (IFCREAL)
    Matière poteau = "Fém-arany" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 31.6 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 21. (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 40.8 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 25. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Plans de Coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 150. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 3.44 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 1.98 (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 13.4 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "100x50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poteau_acier_rect_1_14 | quantities | on 21 objects (21 IFCCOLUMN)
    Dimension axe X depuis origine (axis_XDim) = 75. [MILLI METRE]
    Dimension axe X depuis origine (axis_YDim) = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur tube = 2550. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 2550. [MILLI METRE]
  AC_Pset_IPE_Poutre_14 | properties | on 21 objects (21 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 1317. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 100.9 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Distance entre ailes (mm) = 164. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 8. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 5.3 (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 91. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 38.728 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 18.8 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 146.3 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 22.16 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 166.4 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 34.6 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 5. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 180. (IFCREAL)
    Profondeur entre Filets (mm) = 146. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 7.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 2.05 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 9. (IFCREAL)
    Résolution = 2. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 23.95 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_IPE_Poutre_14 | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 1317. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 100.9 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Distance entre ailes (mm) = 164. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 8. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 5.3 (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 91. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 38.728 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 18.8 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 146.3 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 22.16 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 166.4 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 34.6 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 180. (IFCREAL)
    Profondeur entre Filets (mm) = 146. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 7.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 2.05 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 9. (IFCREAL)
    Résolution = 2. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 23.95 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_IPE_Poutre_14 | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 1317. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 100.9 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Distance entre ailes (mm) = 164. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 8. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 5.3 (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 91. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 36.848 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 18.8 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 146.3 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 22.16 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 166.4 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 34.6 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 5. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 180. (IFCREAL)
    Profondeur entre Filets (mm) = 146. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 7.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 2.05 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 9. (IFCREAL)
    Résolution = 2. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 23.95 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_IPE_Poutre_14 | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 1317. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 100.9 (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Distance entre ailes (mm) = 164. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur aile (mm) = 8. (IFCREAL)
    Epaisseur âme (mm) = 5.3 (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur de coupe (mm) = 91. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 38.728 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 18.8 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Eau OD" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 146.3 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 22.16 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 166.4 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 34.6 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 5. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 180. (IFCREAL)
    Profondeur entre Filets (mm) = 146. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 7.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 2.05 (IFCREAL)
    Rayon fond (mm) = 9. (IFCREAL)
    Résolution = 2. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 23.95 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "IPE 180" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_IPE_Poutre_14 | quantities | on 24 objects (24 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 2060. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 2060. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 180. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_IPE_Poutre_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 1960. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 1960. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 180. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poteau_1_14 | properties | on 156 objects (156 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Afficher valeur longueur = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (schneid1) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_schneid1) = 90. (IFCREAL)
    Angle de coupe 2 (schneid2) = 2.8624 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_schneid2) = 92.8624 (IFCREAL)
    Angle lisible = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Cercle = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière = "Bois-Acajou" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Bois 135" (IFCLABEL)
    Niveau de détail 3D = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation) = "Lisible" (IFCLABEL)
    Orientation texte sur symbole (typeTextRotation_m) = 2. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Police = "Arial" (IFCLABEL)
    Style police Gras = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Italique = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Style police Souligné = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo texte = "" (IFCLABEL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Taille police (Pt) = 8.50393700787 (IFCREAL)
    Taille police (mm) = 3. (IFCREAL)
    Type Symbole 2D = "Avec axe" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
  AC_Equantity_Poteau_1_14 | quantities | on 78 objects (78 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Débord axe = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B) = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 15. [MILLI METRE]
    Hauteur = 779.6 [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (A) = 120. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (A2) = 60. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Rayon du cercle = 200. [MILLI METRE]
    Taille bois = 782.599994514 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Poteau_1_14 | quantities | on 78 objects (78 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Débord axe = 100. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B) = 30. [MILLI METRE]
    Epaisseur profil (B2) = 15. [MILLI METRE]
    Hauteur = 733. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (A) = 120. [MILLI METRE]
    Largeur profilé (A2) = 60. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Position texte X = 0. [MILLI METRE]
    Position texte Y = 0. [MILLI METRE]
    Rayon du cercle = 200. [MILLI METRE]
    Taille bois = 735.999994514 [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poutre_Car_1_14 | properties | on 2 objects (2 IFCBEAM)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 2. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 50. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 0. (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 0. (IFCREAL)
    Matière poutre = "Fém-arany" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Module de plasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 5. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Rayon de giration (cm) = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Second moment de surface (cm4) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 0. (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poutre_Car_1_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 20160. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 20160. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 120. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Poutre_Car_1_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 20210. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 20210. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 120. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Skydôme_21 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan = 3. (IFCREAL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection = 3. (IFCREAL)
    Aile = "Fém-vörösréz, új" (IFCLABEL)
    Angle arête appui = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle arête linteau = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Arête appui (AC_edge_lower_type) = 1. (IFCREAL)
    Arête appui (gs_edge_lower_type) = "Perpendiculaire" (IFCLABEL)
    Arête linteau (AC_edge_upper_type) = 1. (IFCREAL)
    Arête linteau (gs_edge_upper_type) = "Perpendiculaire" (IFCLABEL)
    Aération = "" (IFCLABEL)
    Charnières = "" (IFCLABEL)
    Class. acoustique = "" (IFCLABEL)
    Contrôle corps hachure = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Corps de coupe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Coupe/ Façade (gs_detlevel_SE) = "par Options vue modèle" (IFCLABEL)
    Coupe/ Façade (gs_detlevel_SE_m) = 100. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Côté de toit = "0" (IFCLABEL)
    Côté inférieur de toit = "0" (IFCLABEL)
    Côté supérieur de toit = "0" (IFCLABEL)
    Degré de protection au feu = "" (IFCLABEL)
    Détail Jambage = "" (IFCLABEL)
    Détail Linteau = "" (IFCLABEL)
    Détail Seuil = "" (IFCLABEL)
    Elévation = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    Fonction Ouverture de toit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Forme support = 1. (IFCREAL)
    Indice U = "" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail en 2D (gs_detlevel_2D) = "par Options vue modèle" (IFCLABEL)
    Niveau de détail en 2D (gs_detlevel_2D_m) = 100. (IFCREAL)
    Niveau de détail en 3D (gs_detlevel_3D) = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Niveau de détail en 3D (gs_detlevel_3D_m) = 2. (IFCREAL)
    Niveau de détail en 3D (iDWDet3D) = 2. (IFCREAL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Opération IFC (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    Opération IFC (ifc_optypestr) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Pente Toit = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_deg) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_perc) = 0. (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Périmètre total vitrage = 0. (IFCREAL)
    Quincaillerie = "" (IFCLABEL)
    Résolution = 36. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure toit = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure toit = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Supplanter surface vitrée = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Surface vitrée totale (gs_list_glassarea) = 0. (IFCREAL)
    Surface vitrée totale (gs_list_glassarea_tmp) = 0. (IFCREAL)
    Symbole dépendance étage = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type d'opération = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type extension = "Ouverture de toit" (IFCLABEL)
    Type hachure toit = "Tuile de toit 01" (IFCLABEL)
    Unité pente = "°" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser affichage en plan = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Verrou = "" (IFCLABEL)
    Vitrage (gs_glass_mat) = "Transp. - Verre bleuté" (IFCLABEL)
    Vitrage (gs_list_glazing) = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Skydôme_21 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Epaisseur du toit = 100. [MILLI METRE]
    Hauteur base = 50. [MILLI METRE]
    Hauteur dôme = 300. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 470. [MILLI METRE]
    Largeur rebord = 50. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12f) = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12i) = 0. [MILLI METRE]
    Profondeur extérieure trou = 500. [MILLI METRE]
    Profondeur intérieure de trou = 500. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poteau_carré_1_14 | properties | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    2D = "Simple" (IFCLABEL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe droit (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe droit (gs_cutang3_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe gauche (gs_cutang4_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en bas (gs_cutdir_but_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Direction coupe en haut (gs_cutdir_top_tmp) = "Sur axe X" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 2. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 50. (IFCREAL)
    Masse (kg) = 0. (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 0. (IFCREAL)
    Matière poteau = "Fém-arany" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Module de plasticité (cm3) = 0. (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Acier" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 4. (IFCREAL)
    Plans de Coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 50. (IFCREAL)
    Rayon de giration (cm) = 0. (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Second moment de surface (cm4) = 0. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 0. (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "50x50" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poteau_carré_1_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCCOLUMN)
    Dimension axe X depuis origine (axis_XDim) = 75. [MILLI METRE]
    Dimension axe X depuis origine (axis_YDim) = 75. [MILLI METRE]
    Hauteur tube = 2550. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 0. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 2550. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 6 objects (6 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Blanc OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Felület-kerámia, mázas" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Felület-kerámia, mázas" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Felület-kerámia, mázas" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 270. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 2 objects (2 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Blanc OD" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 270. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 45. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14 | properties | on 1 object (1 IFCDISCRETEACCESSORY)
    3D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher ligne d'axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de courbure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Matière = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Rotation sur axe X = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Rotation sur axe Y = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Résolution = 24. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo de fond = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Type de groupe = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Coude_creux_14: 3 more contents on 3 objects not shown
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 5 objects (5 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 175. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 125. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 4 objects (4 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 450. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 250. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 4 objects (4 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 200. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 150. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 300. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 150. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 500. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 250. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 300. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 250. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Coude_creux_14 | quantities | on 3 objects (3 IFCDISCRETEACCESSORY)
    Epaisseur = 20. [MILLI METRE]
    Hauteur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Rayon de courbure = 150. [MILLI METRE]
    Rayon du coude = 100. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Poutre_Rect_2_14 | properties | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 365. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 193. (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 5. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 1000. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 3.675 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 14.7 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 60.9 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 48.2 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 74.6 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 56.1 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 150. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 4.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 3.21 (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 18.7 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "120x80" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Poutre_Rect_2_14 | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 365. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 193. (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 5. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 650. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 8.18162552426 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 14.7 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 60.9 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 48.2 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 74.6 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 56.1 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 1250. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 4.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 3.21 (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 18.7 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "120x80" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Poutre_Rect_2_14 | properties | on 1 object (1 IFCBEAM)
    2e moment de surface x-x (cm4) = 365. (IFCREAL)
    2e moment de surface y-y (cm4) = 193. (IFCREAL)
    3D = "Simple" (IFCLABEL)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Angle de coupe 1 (gs_cutang1_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 1 (temp_cutang1_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (gs_cutang2_bot) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 2 (temp_cutang2_bot) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (gs_cutang3_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 3 (temp_cutang3_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (gs_cutang4_up) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de coupe 4 (temp_cutang4_up) = 60. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (ang) = 0. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle de rotation (temp_ang) = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Axe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Axe de rotation = "Le long coupe transversale" (IFCLABEL)
    Axe en 2D seulement = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Balise = 0. (IFCREAL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Epaisseur mur (mm) = 5. (IFCREAL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Largeur section (mm) = 650. (IFCREAL)
    Longueur poutre = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Masse (kg) = 4.71523762597 (IFCREAL)
    Masse par mètre (kg/m) = 14.7 (IFCREAL)
    Matière poutre = "Egyéb-salak" (IFCLABEL)
    Mode coupe- bas = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Mode coupe- haut = "Perpendiculaire à l'axe" (IFCLABEL)
    Module d'élasticité x-x (cm3) = 60.9 (IFCREAL)
    Module d'élasticité y-y (cm3) = 48.2 (IFCREAL)
    Module de plasticité x-x (cm3) = 74.6 (IFCREAL)
    Module de plasticité y-y (cm3) = 56.1 (IFCREAL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Ombre = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Page = 1. (IFCREAL)
    Plans de coupe = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Point d'insertion = "Bas" (IFCLABEL)
    Points chauds suppl. en 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Profondeur coupe (mm) = 1250. (IFCREAL)
    Rayon de giration x-x (cm) = 4.42 (IFCREAL)
    Rayon de girationn y-y (cm) = 3.21 (IFCREAL)
    Résolution = 8. (IFCREAL)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne d'axe = "" (IFCLABEL)
    Surface de section (cm2) = 18.7 (IFCREAL)
    Taille série (EN) (Profile) = "Personnalisé" (IFCLABEL)
    Taille série (EN) (lastProfile) = "120x80" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 25. (IFCREAL)
    Type de ligne d'axe = 6. (IFCREAL)
    Type ligne interrompue = 21. (IFCREAL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Poutre_Rect_2_14 | quantities | on 4 objects (4 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 250. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 250. [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 150. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Poutre_Rect_2_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 556.573164915 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 556.573164915 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 1250. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Poutre_Rect_2_14 | quantities | on 1 object (1 IFCBEAM)
    Longueur poutre (A) = 320.764464352 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (a_temp) = 320.764464352 [MILLI METRE]
    Longueur poutre (zzyzx) = 1250. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
  AC_Pset_Skydôme_rectangulaire_14 | properties | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Angle arête inférieure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle arête supérieure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Charnières = "" (IFCLABEL)
    Classification acoustique = "" (IFCLABEL)
    Coeff. conductibilité calorif. = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Debug Ouverture de toit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Degré de protection au feu = "" (IFCLABEL)
    Détail Jambage = "" (IFCLABEL)
    Détail Linteau = "" (IFCLABEL)
    Détail Seuil = "" (IFCLABEL)
    Elévation = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    Fonction Ouverture de toit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure revêtement = "Plâtre" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière cadre = "Fém-vörösréz, új" (IFCLABEL)
    Matière frein = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière inf. du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière revêtement = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Matière rive du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière sup. du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Mode pente = "°" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail en 2D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Opération IFC (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    Opération IFC (ifc_optypestr) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Pente Toit = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_deg) = 1.7756 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_perc) = 3.0999990801 (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Périmètre total vitrage = 0. (IFCREAL)
    Quincaillerie = "" (IFCLABEL)
    Revêtement = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond revêtement = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo revêtement = "" (IFCLABEL)
    Surface totale vitrage = 0. (IFCREAL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbole dépendance étage = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type Opération = "" (IFCLABEL)
    Type arête inférieure (AC_edge_lower_type) = 1. (IFCREAL)
    Type arête inférieure (gs_edge_lower_type) = "Perpendiculaire" (IFCLABEL)
    Type arête supérieure (AC_edge_upper_type) = 1. (IFCREAL)
    Type arête supérieure (gs_edge_upper_type) = "Perpendiculaire" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 1. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Type extension = "Ouverture de toit" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ventilation = "" (IFCLABEL)
    Verrou = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "" (IFCLABEL)
  AC_Pset_Skydôme_rectangulaire_14 | properties | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Accessoires = "" (IFCLABEL)
    Affichage en plan (AC_symb_display_option) = 0. (IFCREAL)
    Affichage en plan (gs_symb_display_option) = "Vue symbole" (IFCLABEL)
    Afficher points chauds 2D en 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Afficher projection (AC_symb_show_projection_to) = 0. (IFCREAL)
    Afficher projection (gs_symb_show_projection_to) = "Elément entier" (IFCLABEL)
    Angle arête inférieure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Angle arête supérieure = 90. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Année de production = "" (IFCLABEL)
    Charnières = "" (IFCLABEL)
    Classification acoustique = "" (IFCLABEL)
    Coeff. conductibilité calorif. = "" (IFCLABEL)
    Coût = 0. (IFCREAL)
    Debug Ouverture de toit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Degré de protection au feu = "" (IFCLABEL)
    Détail Jambage = "" (IFCLABEL)
    Détail Linteau = "" (IFCLABEL)
    Détail Seuil = "" (IFCLABEL)
    Elévation = "" (IFCLABEL)
    Emplacement = "" (IFCLABEL)
    Fabricant = "" (IFCLABEL)
    Finition = "" (IFCLABEL)
    Fonction Ouverture de toit = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Hachure revêtement = "Plâtre" (IFCLABEL)
    Lignes coupées = 1. (IFCREAL)
    Lignes par dessus tête = 21. (IFCREAL)
    Matière cadre = "Fém-vörösréz, új" (IFCLABEL)
    Matière frein = "Fém-nikkel" (IFCLABEL)
    Matière inf. du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière revêtement = "Goulotte trou OD" (IFCLABEL)
    Matière rive du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière sup. du toit = "0" (IFCLABEL)
    Matière vitrage = "Felület-beton" (IFCLABEL)
    Mode pente = "°" (IFCLABEL)
    Motif de hachure = "Sans Trame" (IFCLABEL)
    Niveau de détail en 2D = "Détaillé" (IFCLABEL)
    Note/Remarques = "" (IFCLABEL)
    Numéro de série = "" (IFCLABEL)
    Numéro inventaire = "" (IFCLABEL)
    Opération IFC (ifc_optype) = 0. (IFCREAL)
    Opération IFC (ifc_optypestr) = "Non défini" (IFCLABEL)
    Pente Toit = 40. (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_deg) = 1.7756 (IFCPLANEANGLEMEASURE) [DEGREE (conversion based)]
    Pente de toiture (gs_roofang_perc) = 3.0999990801 (IFCREAL)
    Poids de l'objet = 0. (IFCREAL)
    Périmètre total vitrage = 0. (IFCREAL)
    Quincaillerie = "" (IFCLABEL)
    Revêtement = TRUE (IFCBOOLEAN)
    Stylo contour = "" (IFCLABEL)
    Stylo fond de hachure = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo fond revêtement = "Transparent" (IFCLABEL)
    Stylo hachure = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne non coupée = "" (IFCLABEL)
    Stylo ligne par dessus tête = "" (IFCLABEL)
    Stylo revêtement = "" (IFCLABEL)
    Surface totale vitrage = 0. (IFCREAL)
    Symbole 2D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Symbole dépendance étage = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Type Opération = "" (IFCLABEL)
    Type arête inférieure (AC_edge_lower_type) = 0. (IFCREAL)
    Type arête inférieure (gs_edge_lower_type) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Type arête supérieure (AC_edge_upper_type) = 0. (IFCREAL)
    Type arête supérieure (gs_edge_upper_type) = "Vertical" (IFCLABEL)
    Type de groupe (FM_Type) = "Autres" (IFCLABEL)
    Type de groupe (iFMType) = 1. (IFCREAL)
    Type de projection 2D = 0. (IFCREAL)
    Type extension = "Ouverture de toit" (IFCLABEL)
    Unité poids de l'objet = "kg" (IFCLABEL)
    Utilisateur 1 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 2 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 3 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 4 = "" (IFCLABEL)
    Utilisateur 5 = "" (IFCLABEL)
    Utiliser attributs vue 3D = FALSE (IFCBOOLEAN)
    Ventilation = "" (IFCLABEL)
    Verrou = "" (IFCLABEL)
    Vitrage = "" (IFCLABEL)
  AC_Equantity_Skydôme_rectangulaire_14 | quantities | on 2 objects (2 IFCWINDOW)
    Epaisseur base = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur du toit = 250. [MILLI METRE]
    Epaisseur revêtement = 12. [MILLI METRE]
    Hauteur base = 420. [MILLI METRE]
    Hauteur dôme = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 575. [MILLI METRE]
    Largeur = 1410. [MILLI METRE]
    Longueur = 1410. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12f) = 113.385566354 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12i) = 9.44879719615 [MILLI METRE]
  AC_Equantity_Skydôme_rectangulaire_14 | quantities | on 1 object (1 IFCWINDOW)
    Epaisseur base = 50. [MILLI METRE]
    Epaisseur cadre = 5. [MILLI METRE]
    Epaisseur du toit = 250. [MILLI METRE]
    Epaisseur revêtement = 12. [MILLI METRE]
    Hauteur base = 420. [MILLI METRE]
    Hauteur dôme = 150. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe inf. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur plan de coupe sup. = 0. [MILLI METRE]
    Hauteur totale = 575. [MILLI METRE]
    Largeur = 1100. [MILLI METRE]
    Longueur = 1100. [MILLI METRE]
    Niveau inférieur = 1000. [MILLI METRE]
    Niveau supérieur = 0. [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12f) = 113.385566354 [MILLI METRE]
    Pente de toiture (gs_roofang_12i) = 9.44879719615 [MILLI METRE]